인터넷방송 영상시스템 구매 설치

시   방  서

2009. 3.

정 선 군 의 회

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명

- 본회의장 및 특별위원회실 인터넷방송 영상시스템 구매 설치

2. 목적

- 인터넷방송 영상시스템 장비 보강으로 정례회 및 임시회 인터넷방송의 영상화질을 개선하여 의정활동 홍보를 강화하고자 함

3. 납품 및 설치장소

- 정선군의회 본회의장 및 방송실 또는 지정하는 장소

4. 납품․설치 기한

- 착수일로부터 30일 이내

5. 사업의 범위

- 의회 인터넷 방송화질 개선을 위한 인터넷방송 영상시스템 구매 설치의 범위는 특별위원회실 카메라 설치, 고화질인코딩시스템․방송장비 설치 및 기존시스템 연계구성 등으로 하며 세부사항은 본 시방에 따른다.

6. 입찰참가자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 자격요건을 갖춘 업체

나. 소프트웨어산업진흥법 제24조 및 동법 시행령 제17조의 규정에 의한 컴퓨터관련(SI포함)서비스사업체로서 제조업체에서 발행하는 제품공급확약서 및 기술지원확약서를 제출할 수 있는 업체(※ 위 서류를 입찰서 제출마감일까지 우리 의회 FAX(☎033-562-5203)로 제출할 수 없거나 미비된 서류가 발생할 시 낙찰에서 제외됨)

Ⅱ. 일반시방서

1. 적용범위

본 시방서는 정선군의회 『인터넷방송 영상시스템 구매 설치』의 원활한 추진을 위하여 정선군의회(이하 “갑”이라 함)와 계약업체(이하 “을” 이라 함)가 계약을 체결함에 있어 이행되어야 할 세부내용 및 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 계약자 준수사항

가. “을”은 계약 체결 후 5일 이내에 착공계 및 본 과업수행에 관한 세부작업 공정표, 작업인력명단, 장비 납품일정 등을 감독관과 협의하여 제출하여야 한다.

나. “을”은 관계법령 및 제 규정에 따라 과업을 성실히 수행하여야 하고, 과업성과에 대하여 신뢰성이 있어야 한다.

다. “을”은 장비설치에 필요한 책임기술자 1명을 지정하여 감독관의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당하게 하며, 책임기술자는 장비설치에 필요한 제반 지식에 정통한 자로 지정한다. 또한 감독관의 요청이 있을 경우 책임기술자를 교체하여야 한다.

라. “을”은 작업개시 및 진행상황에 따라 작업내용, 진행 상황 등을 기록한 내용을 작업 개시일부터 종료일까지 매일 감독관에게 확인을 받아야 하며, 중요한 사항에 대해서는 서면으로 이를 통보하여야 한다.

마. “갑”의 정책변동 등 불가피한 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 변경할 수 있다.

바. “을”은 과업수행으로 인하여 발생된 조사자료 등 일체의 성과품은 “갑”의 소유이며, “갑”의 동의 없이 임의로 소유하거나, 복사 또는 외부로 유출시켜서는 아니되며, 과업폐기물은 소각처리 하여야 한다.

사. “갑”은 다음과 같은 사유로 “을”이 과업수행을 계속하기가 곤란하다고 판단될 때는 해약할 수 있다.

1) “갑”의 정당한 요구 및 지시사항을 불응하거나 이행하지 않을 때

2) 계약기간 내 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

3) 과업수행 중 성실하지 못하거나 부주의로 인하여 중대한 과실이 발생될 때

4) 과업의 전부 또는 일부를 부당하게 하도급을 주거나 중대한 계약조건의 위반이 있을 때

아. 본 시방서에 명기되지 않았으나 과업수행 상 “갑”이 필요하다고 판단하여 수반되어 지는 업무는 “갑”의 지시에 따라 과업을 수행하여야 한다.

자. 과업수행 중 “을”의 과실로 인한 일체 사고에 대하여 “을”이 전적으로 책임을 진다.

3. 제출서류

“을”은 계약 및 물품 납품 시 등 다음의 산출물을 문서화하여 제출하여야 하며, 사업수행 중 “갑”이 필요하다고 판단되는 산출물은 “을”에게 추가 제출 요구할 수 있다.

가. 계약 후 7일 이내 제출 서류

1) 착수계 및 납품․설치 공정표

2) 도급내역서

3) 책임기술자 선임관련 서류(책임기술자 지정, 재직증명서, 관련자격증 사본 등)

4) 설치관련자 보안서약서 각 1부

5) 납품장비의 제조사(또는 해당 국내지사)에서 발행한 제품공급증명원 및 기술지원확약서(Certification)

6) 전담기술인력 교육일정표

나. 장비 납품 시 제출 서류

1) 납품장비의 상세설명서

다. 준공 시 제출 서류

1) 납품계(공정별 사진 포함)

2) 납품물품 상세명세서

3) 관련 기자재 제품설명서 또는 보증서 및 라이센스

4) 준공설계도(모델명, 커넥터 종류별 표기, 기존 시스템과 연계하여 작성)

5) 유지보수 계획서

4. 설계변경

가. “을”은 시스템 구축 중 설계도가 현장시설과 상이하거나 설계도대로 구축하기가 불가능할 경우 감독관과 협의하고, 필요시 설계변경을 요청하여 “갑”의 승인을 득하고 구축하여야 한다.

나. 설치 중 발생하는 사소한 변경이나 경미한 사항은 감독관의 승인을 받아 “을”이 소요비용의 증액 없이 이를 시행한다.

다. 감독관이 설치시스템의 내용이 규격서에 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치 변경을 요구할 수 있으며 “을”은 이에 응하여야 한다.

5. 장비공급 및 설치 조건

가. “을”은 “갑”이 도입하고자 하는 시스템의 구성내역을 충분히 사전 파악하여야 하며, “갑”의 완전한 목적수행에 전혀 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 가지고 납품 및 설치해야 한다.

나. 모든 제품은 물품 규격서를 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급하여야 하며, 반드시 제조사의 정품을 사용하여야 한다.

다. “을”은 별도의 비용 없이 “갑”이 지정하는 장소에 납품되는 모든 장비를 정상적으로 운영되도록 설치하여야 하고 시스템 설치와 납품과정에서 발생되는 일체의 행정적, 기술적 제반문제는 “을”이 책임져야 한다.

라. 기재 설치 시 설비용 자재 및 시설물은 한국공업규격인 KS규격품과 형식 승인품 및 그 이상의 제품을 사용하여야 하며 KS품이 없는 자재는 동등이상의 규격품 및 국내･외 최고품 또는 형식 승인 품으로 “갑”의 사전 승인 후 사용한다.

마. 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며,피해 발생 시 응급조치를 취하고 “을”의 부담 및 책임하에 원상복구 하여야 한다. 또한 납품장비의 파손이나 시험운영중 장애가 발생할 경우 A/S는 불허하며 동일사양 이상의 신규제품으로 교체하여야 한다.

바. 감독관 및 해당부서의 허가 없이 기존 시설물 및 본회의 방송 등 업무에 방해가 되는 작업 행위 또는 시공방법을 사용하여서는 아니 되며, 기존 시설의 피해가 있을 시에는 “을”이 원상 복구토록 하여야 한다.

사. 납품 및 설치하는 장비는 기존에 운영중인 장비(서버, 음향시설 등)와 호환성을 가지며, 향후 확장이 용이하도록 설치한다.

6. 시험운영 및 검수

가. 물품검수는 시방서 내역상의 제품과 동일한 사양이 충족되고 시스템이 정상가동 되는 시점으로 하며, “을”은 검수 요청 전 “갑”의 감독관 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 시스템의 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수요청을 하여야 하며, 시험 가동 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점, 시스템 보완 요구 등에 대하여 즉시 조치하여야 한다.

나. “을”은 장비설치, 운영시험을 “갑”측의 입회하에 항목별로 시행하여야 하며 시험결과보고서를 서면으로 제출하여야 한다.

다. “을”은 검수에 필요한 시스템개요와 운영관련 기술을 “갑”에게 충분히 제공하여야 하며 시험가동과 검수에 필요한 물품은 “을”이 무상으로 제공하여야 한다.

라. 최종 검수 결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 “갑”의 요구에 의해 “을”은 납품․설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 “을”의 부담으로 한다.

마. 검수는 검수공무원 입회하에 기기 성능시험 및 시방서와 일치될 경우 인정하며 수정 및 보완요구사항이 제시되면 지체 없이 이행 후 재검수를 받아야 한다.

7. 보안 및 비밀유지

가. “을”은 “갑”에게 필요한 보안관련법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 “을”이 져야 한다.

나. “을”은 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 “을”의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

다. “을”은 과업수행 중에 취득한 보안사항과 인터넷방송시스템의 내부자료 구성, 구현기법 등에 대하여 보안을 유지해야 하고, 해당 자료를 외부로 유출할 수 없으며, 이에 따른 문제발생시 “을”이 모든 민․형사상의 책임을 지고 보상해야 한다

라. “을”을 무상유지보수 기간내 납품 시스템의 보안상 문제점이 발견될 시 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

8. 교육 및 운영지원

가. “을”은 “갑”의 운용자에게 정상적인 운용이 가능할 때까지 장비관련 교육을 실시하여야 하며, 장비 운영에 필요한 기술 자료를 제공하여야 한다.

나. “을”은 납품 후에도 “갑”의 시스템관리자 교육에 대한 추가요청이 있을 경우 무상으로 적극 지원하여야 하며, 제품의 성능 Upgrade시 무상으로 사용자 교육이 이루어져야 하며 그 시기와 범위에 대하여서는 상호협의 하여 정한다.

9. 유지보수 및 기술지원

가. 납품된 장비에 대한 무상하자 보증기간은 검수완료 후 1년으로 하고, 사용자의 고의 및 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 지며,  “갑”의 필요에 의한 파견요청 시 즉시 전문 인력을 파견하여 지원하여야 한다.

나. 무상유지 보수기간 내에 매회기전에 점검(예방정비)을 실시하되 장비의 장애가 발생한 경우 신고를 받은 후 1시간 이내 도착, 4시간 이내에 복구 조치하여야 하며, “갑”의 정규근무시간 이외에도 비상연락체계를 항상 유지하여 “갑”이 요구하는 시간에 필요한 장애복구에 즉시 응해야 한다.

다. 장애복구시간동안 장애조치를 완료하지 못한 경우 동일 기종이상의 장비를 투입하여 24시간내에 정상적인 서비스가 가능하도록 하여야 하며 무상유지보수 기간 중 동일 장비가 3회 이상 장애 시 신규장비로 교체를 원칙으로 한다.

라 유지보수 지원 범위

1) 계약에 의거 실시한 모든 기기, 자재, 프로그램, 소프트웨어 및 공사 전 품목

2) 무상유지 보수기간 중 운영상의 요청으로 임의 변경을 할시 필요한 기술을 무상으로 제공하고 시공해야 한다.

마. 계약기간 만료 후에도 “을”은 유지보수 계약체결 여부와 관계없이 “갑”이 납품 설치한 품목에 대한 유지보수를 요청할 경우 이에 협조해야 하며, 이 경우 “을”은 “갑”에게 소요되는 경비를 관련 규정에 의거 청구 할 수 있으며, “을”은 사정을 이유로 유지보수를 지체하여 “갑”에게 손해를 끼쳐서는 아니 된다.

10. 기타사항

가. “을”은 계약전에 본 시방서를 비롯한 기타 계약서류를 조사 검토하여 반드시 “갑”의 의견을 확인하고 계약 후에는 “갑”의 해석과 관계법령을 준수하여야 한다.

나. “을”은 면허, 특허권, 의장권, 공업소유권, 지적소유권의 침해로 인한 모든 문제와 소송으로부터 “갑”은 전적으로 면책하고, 이를 “을”의 부담으로 한다.

다. 본 시방서에서 정하는 것을 제외하고는 예산․회계관련 법령에 의하여 쌍방이 협의하여 결정하며, 본 시방서에 관한 소송관할법원은 “갑”의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

Ⅲ. 특별시방서

1. 영상시스템 구성

가. 기본개요

1) 정선군의회 특별위원회실에 3CCD 카메라로 설치해야 한다.

2) 본 3CCD Type로 디지털(SD급)으로, 형광체에 의한 빛의 굴절현상을 최소화 하는 CCD Type로 구성되어 3CCD 제품 중 우수 제품으로 해야한다

3) 디지털로 변화하는 시점으로 배관배선을 1개실을 반영하여 조정실의 제품   등이 디지털 급으로 변경 시 대응할 수 있도록 설치한다.

4) 대회의실 등의 기존 카메라 위치 이동 전 제품의 상태파악 및 문제점을 조치 후 설치한다.

나. 요구기능

1) 카메라 part

가) 신설로 설치하는 카메라에 대하여 위치선정을 감독관 입회 하에 협의 후 처리하도록 한다.

나) 기존 CONNECTOR등은 국산 잭으로 신뢰성 떨어져 외산 한국 카나레 잭으로 전면 교체하여 노이즈, 위상 간섭을 최소화 한다.

다) 제어 부분은 전원 케이블과 최대한 이격하여 에러 및 오 동작을  최소화 하도록 하여야 하며, 조정실에서 카메라 전원 부분을 콘트롤 할 수 있어야 한다.

라) 기존 제품 호환성 있게 동작 될 수 있도록 프로그램 사전 점검 및 수요처가 요구하는 기능 수렴 및 유선 방송국(영서방송)으로 옵티컬 신호로 송출 할 수 있도록 대응하여야 한다.

마) 수요처(감독관)이 기 설계한 시방서 규격에 명기된 사양에 대하여 특별한 사유가 없이는 준수 하여야 하며, 변경 시 수요처에 타당성에 대하여 확인 득 하여야 한다.

2) 배관 배선 part

가) 현 조정실의 SD급 장비로 디지털 영상 재현이 되도록 설치한다.

나) 조정실 장비가 SD급로 변경 시 SD급 재현 되도록 배선부분을 기 조치하여 차후 비용이 절감 되도록 한다.

다) 작업 중 케이블 손실을 최소화 하고, 작업 계획서를 작성하여 Part별 작업 진행을 한다.

3) 기존장비 보수 및 연동관계

- 조정실 공간이 협소하기 때문에 기존 아날로그 모니터와 하우징과 콘솔데스크를 철거하고 새로 도입되는 콘솔데스크를 위아래로 2단으로 제작하여 기존에  사용하는 음향기기(오디오 콘솔, 파워앰프 등)와 새로 도입되는 장비와의 사용  을 적절하게 사용할 수 있게 하며 기존에 사용하는 인터넷 방송 시스템 보수  및 컴퓨터 시스템을 보수하여 최종으로 나오는 프로그램 아웃에 대한 영상을 각 실의 대형 모니터에 RF신호로 보낼 수 있으며 미디어센터를 통해서 인터넷 생중계가 가능하도록 설치 조정해 주어야 한다.

2. 영상시스템 내역

가. 총 괄

1) 기존 시스템 변경사항

구분	품 명	모 델 및 규 격	단위	수량	비 고
1	배관(CD)	22C	M	200	배관설치
2	배관(CD)	16C	M	300	배관설치
3	배관(CD)	부속자재	식	1	배관설치
4	기존 Camera	배관,배선	개	2	기존카메라
5	Remote Controller	배관,배선	개	1	기존 컨트롤러

2) 신규시스템 구입내역

구분	품 명	규 격	단위	수량	비 고
1	3CCD Dome PTZ Camera	BRC-300	개	3	공급자확약서,A/S품질보증 확약서 제출 품목
	SDI Interface Board	BABK-302	개	3	공급자확약서,A/S품질보증 확약서 제출 품목
	3CCD Camera Bracket	Wall Tape	개	3
2	Remote Controller	RM-BR300	개	1	공급자확약서,A/S품질보증 확약서 제출 품목
3	Multi-Format HD/SD Switcher	AV-HS400E	개	1	공급자확약서,A/S품질보증 확약서 제출 품목
4	20" LCD HD Monitor	DT-V20L3D	개	2	공급자확약서,A/S품질보증 확약서 제출 품목
	Rack Mount Kit	RK-C20D1	개	2
5	SD-SDI to SD-SDI & Composite	CMA-9011/R	개	1	공급자확약서,A/S품질보증 확약서 제출 품목
6	Sync Generator	811	개	1	공급자확약서,A/S품질보증 확약서 제출 품목
7	CONSOLE DECK	Custom Made(2단)	Bay	3
8	Power Cable	VCT 1.5SQ *3C	M	300
9	Video cable	L-5CFB	M	400
10	Data Cable	DATA 10C	M	200
11	CONNECTOR	BNC	개	80
15	Cable Tray	300W * 100H	M	5
16	Cable Tray	부속자재	식	1

주) 위 신규시스템 구입내역 중 「공급자 확약서, A/S품질보증확약서 제출목록」제품은 이해를 돕기위한 참고사항이며 위 규격의 동종 또는 그 이상의 성능을 만족하는 제품이여야 한다.

나. 품목별 세부규격

1) 3CCD Dome PTZ Camera

상세내역 (규격)	▣ 참조모델 :SONY BRC-300(동등 또는 이상품) ▣ 제품사양 영상신호 NTSC(768(H)x494(V) 또는, PAL(752(H)x582(V) 동기신호 내부동기/외부동기방식, 자동변경 영상소자 1/4형 3CMOS 총화소수 4:3 Mode 600 TV Line 렌즈 Carl Zeiss Vario-Sonnar T 광학 12배 광학 줌, 디지털 48배 줌렌즈 필터지름 F=3.6 to 43.2mm(F1.6 to F2.8) 셔터속도 1/59.94（1/50）～1/10,000초 신호대잡음비 50dB PAN/TILT기능 수평±170도, 수직 90도, 30도 최대 속도：60도/초, 최소 속도：0.22도/초 포지션 프리셋 16개 (리모콘 사용시 6개) GAIN 오토/매뉴얼 (0~24dB, HYPER) 화이트 밸런스 오토 1/오토 2/인도어/아웃도어/원푸쉬/매뉴얼 영상출력 D-sub 15 핀×1 BNC×1 (콤포지트 비디오), 4p-mini DIN×1 (S비디오) 외부동기입력 EXT SYNC IN : BNC 컨트롤 입/출력 단자 VISCA RS-232C IN ：8P-MiniDIN VISCA RS-232C OUT ：8P-MiniDIN VISCA RS-422 ：9P 터니널 커넥터 사용전원 DC12V（10.8～13.2V） 소비 전력 최대 28.8 W (별도 옵션 보드를 장착하지 않는 경우) 동작 온도 0～40℃ 외형 치수 (폭×높이×깊이) 약 198×247×238mm (돌기부 포함하지 않음) 약 4.5Kg
비고	※ 구축 시스템 원활한 유지보수를 위하여 OEM 장비는 불가하며, 이를 위해 “제조사의 정품(공급자)확약서 및 기술지원 확약서”를 첨부하여 제출하여야 한다.

2) Remote Controller

상세내역 (규격)	▣ 참조모델 :SONY RM-BR300(동등 또는 이상품) ▣ 제품사양 Camera control interface RS-232C (VISCA protocol)/ RS-422 (VISCA protocol) External control Contact closure Power requirement DC 10.8 to 13.2 V Power consumption 2.4 W Dimensions (WxHxD) 391.3 x 185 x 145.9 mm (15 1/2 x 7 3/8 x 5 3/4 inches) Mass 950 g (2 lb 1 oz) Supplied accessories : AC adaptor (1), AC power cable (1), RS-232C cable (3 m, 8-pin Mini Din) (1), Terminal connector(2), Operating instructions (1)
비고	※ 구축 시스템 원활한 유지보수를 위하여 OEM 장비는 불가하며, 이를 위해 “제조사의 정품(공급자)확약서 및 기술지원 확약서”를 첨부하여 제출하여야 한다.

3) Multi-Format HD/SD Switcher

상세내역 (규격)	▣ 참조모델 :PANASONIC AV-HS400E(동등 또는 이상품) ▣ 제품사양 Video processing Video format SD (480/59.94i, 576/50i), HD (1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p) M/E 1M/E Input Video processing Y:Cb:Cr, 4:2:2 10 bit RGB, 4:4:4 8 bit Video 4 inputs (HD/SD-SDI) HD/SD-SDI x 2, HD/SD-analog x 2, DVI/RGB x 2). Key Assign one out of video inputs DSK Assign one out of video inputs Reference Black burst/TRI (loop through) x 1 Output Video Standard: Four outputs (PGM x 2, HD/SD-SDI ) general-purpose x 2,each Option: A maximum of four outputs The six general-purpose output interfaces (OUT1 to 6) above are assignable as PGM, PVW, AUX, multi-screen and keyout. Reference Loop through x 1 (Genlock), Black burst x 1 (internal synchronization) WIPE/DVE Pattern WIPE x 12, Squeeze x 11, SLIDE x 8, 3D DVE x 12 (3 directions) Excluding 3D, selection with key transition is possible independently of background. Transition Transition method FADER, AUTO Transition type Cut, mix, wipe , background and key can be selected. KEYER Key source BUS Key fill BUS, MATTE Key mode Linear key, Lum key, Chroma key PIP Transition method AUTO (PIP only) Transition type MIX Interface Serial (EDITOR) Dsub9pin x 1: RS422A (GVG protocol compatible) Tally output Dsub15pin x 1, open collector output GPI 3.5 Stereo mini jack Ethernet 100 Mbps/10 Mbps x 1 (Service purpose) Removable media SD memory card slot 1 Power AC 120 V Dimensions 420 mm x 132 mm x 408 mm
비고	※ 구축 시스템 원활한 유지보수를 위하여 OEM 장비는 불가하며, 이를 위해 “제조사의 정품(공급자)확약서 및 기술지원 확약서”를 첨부하여 제출하여야 한다.

4) 20" LCD HD MONITOR

상세내역 (규격)	▣ 참조모델 :JVC DT-V20L3D(동등 또는 이상품) ▣ 제품사양 화면 사이즈 20" wide 어스팩트비 16:10 액정패널 20“형태 와이드, 액티브 매트릭스 TFT 유효 화면 치수 51.84 x 32.4Cm 표시색 가지수 약1677만색 시야각(표준치) 좌우:176 상하:176 동작 최저 휘도 400cd/m 콘트라스트비 1000 : 1 응답속도 8msec 수평주파수 31.469khz - 75.000khz 수직주파수 60hz± 5Hz 사용전원 AC 100V, 50Hz/60Hz 공용 정격전류 1.37A
비고	※ 구축 시스템 원활한 유지보수를 위하여 OEM 장비는 불가하며, 이를 위해 “제조사의 정품(공급자)확약서 및 기술지원 확약서”를 첨부하여 제출하여야 한다.

5) SD-SDI to SD-SDI & Composite Converter

상세내역 (규격)	▣ 참조모델 :RossVideo CMA-9011/R(동등 또는 이상품) ▣ 제품사양 NTSC, PAL or PAL-N operation 10-bit DAC 8-bit data processing 2 low noise analog outputs Excellent input equalization (> 250m) Color bar test signal with valid SDI input 5V universal adapter with locking DC connector Small brick form factor Status LED Excellent I/O specifications
비고	※ 구축 시스템 원활한 유지보수를 위하여 OEM 장비는 불가하며, 이를 위해 “제조사의 정품(공급자)확약서 및 기술지원 확약서”를 첨부하여 제출하여야 한다.

6) Sync Generator

상세내역 (규격)	▣ 참조모델 :KRAMER 811(동등 또는 이상품) ▣ 제품사양 비디오 출력: 6 x 블랙 버스트: BNC 컨넥터 동기 단자 (0.3Vpp/75Ω). 1 x CV: BNC 컨넥터 단자 (1 Vpp/75Ω). 1 x YC: 4p 컨넥터 단자 (Y = 1Vpp/75Ω, C = 0.3Vpp/75Ω). 1 x 컴포넌트: (R, R-Y, B-Y): BNC 컨넥터 단자 (1V, 0.7V, 0.7 Vpp/75Ω). 2 x SDI: BNC 컨넥터 SMPTE-259M (ITU-R BT.601 직렬 비디오) 단자 (75Ω). 오디오 출력: 20Hz - 20kHz, -19dBu - +10dBu: 분리 가능한 터미널 블록 평형 오디오 단자. 컨트롤: 오디오 주파수, 오디오 진폭, 비디오 패턴, 비디오 표준. 비디오 S/N비: 70dB 라인 지터: 2ns 크기: 22cm x 18cm x 4.5cm (8.7" x 7" x 1.7", W, D, H.). 전원 공급원: 230 VAC, 50/60 Hz, (115VAC, 미국) 2.3 VA. 무게: 약 1.3 kg (2.9 lbs). 부속품: 전원 어댑터. 선택 품목: RK-80 19” 랙 어댑터.
비고	※ 구축 시스템 원활한 유지보수를 위하여 OEM 장비는 불가하며, 이를 위해 “제조사의 정품(공급자)확약서 및 기술지원 확약서”를 첨부하여 제출하여야 한다.

※ 목표 시스템 구성도