설계용역 과업지시서

(운치2리 경로당 신축)

신   동   읍

설계용역 과업지시서

1. 설계용역내용

가. 공 사 명 : 운치2리 경로당 신축사업 실시설계용역

나. 공사위치 : 정선군 신동읍 운치리 171-1, 171-4번지(번평마을)

다. 추정공사비 : 일금일억칠천만원정(￦170,000,000)- 부가세포함

라. 설계용역의 규모 : 지상1층 연면적 100㎡

마. 건축구조 및 마감

- 구  조 : 철근콘크리트벽식/경사슬라브

- 마감재 : 벽체-적벽돌, 지붕-아스팔트슁글

2. 설계용역 일반사항

가. 평면내의 모든 시설계획은 종합기본계획에 따라 작성 되어야 한다.

나. 건축물은 주변환경을 고려하여 미적으로 설계 되어야 하며 안정성,         경제성, 시공의 난이성 및 기능의 합리성을 고려하여 설계하여야           하며 조형미의 구현을 위한 노력이 집중 되어야 한다.

다. 에너지절약 시책에 부합되도록 모든 설계의 효율은 최대가 되도록          하고 건축물의 외벽 및 외부에 면하는 창등은 관계규정에 위배되지        않도록 단열성(2중창등)구조로 설계 되어야 한다.

라. 설계서의 원가계산은 회계법령에 의한 예정가격 작성원칙의 기준에         의거 산출작성 한다.

마. 설계내역서 작성은 “국가를 당사자로하는계약에관한법률” 및 원가          계산에 의한 예정가격 작성준칙에 의하고 자재 및 재료비는 조달청        발행 가격정보 최근호에 의하며 수록되지 않은 단가는 2개사 이상의        견적에 의거 최저가 물가적용하여 산출한다.

바. 공사원가계산은 납품일을 기준하되 설계도서 납품 후 품셈개정 및          물가변동으로 인하여 내역서 변경이 불가피할 시는 감독관청의            요구에 따라 기술협조를 하여야 한다.

사. 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히 시행되어야             할 미비한 사항에 대하여는 용역자의 부담으로 시행하여야 한다.

3. 건축물에 관한 과업의 기본지침

가. 건 축

1) 회의실 겸용 거실 1개소

가) 모든 회의 및 주민들의 집결되는 장소로 수용인원 판단 및 향후 증가            수용인원을 고려하여 설계하여야 한다.

나) 수용자재의 크기, 용량, 대수를 판단하여 설계한다.

다) 조명계획은 경로당임을 감안하여 목조 천정틀에 간접조명과 직접조명을           적절하게 배치하여야 한다.

라) 거실 전면부는 16mm이상의 복층 유리를 설치하여야 하고, 창호자재는           뉴하이샤시 LNH-115G 재료를 사용하여야 한다.

마) 실내의 결로현상에 대하여 충분히 검토하여 설계하여야 한다.

2) 현관 1개소

가) 현관문은 손보호용 강화유리도어로 설치하여야 하며, 바닥에 스텐레스            재료 분리대를 설치토록한다.

나) 주 출입구로서 적정 넓이와 신발장이 배치되어야 하며, 고정창 설치시            하이샷시로 설계되어야 한다.

3) 방 2개소

가) 노인들의 분위기에 어울리도록 설계하여야 하며, 면적을 고려하여                 테라스를 둔다.

나) 자연 채광을 최대한 활용하여야 하며, 동절기에 실내의 결로현상이               생기지 않도록 설계되어 한다.

다) 벽지는 실크로서 모젤미작으로 설계하여야 한다.

라) 장판지는 깔끄미우드륨 2.3m/m이상을 사용하여야 한다.

마) 창호에는 스크린이나 블라인드를 설치하여야 한다.

4) 옥내화장실 2개소

가) 각방에 적정한 위치에 설치하여야 하며, 방수 및 내수성에 대한                  저항성이 큰 자재를 사용하여야 한다.

나) 화장실에는 세면대, 좌변기를 기본으로 설치하여야 하며, 수전은 샤워            혼합용 수전으로 설치하여야 한다.

다) 창호는 가로 세로 비례에 맞게 제작 설치되도록 하여야 한다.

라) 화장실과 방부분에 인조석 재료분리대를 설계에 반영하여야 한다.

5) 주방 1개소

가) 주방에는 씽크대를 설치하여야 하며, 씽크는 KS 제품으로 설치하여야            한다.

나) 환풍기 및 냉장고 설치를 위한 전기 설비를 설계에 반영하여야 한다.

다) 기계설비 설치시 가스관로, 가스통, 가스렌지, 가스통보관함, 휴즈콕, 등           가스시설 전반에 관하여 적정한 검토 후 설계하여야 한다.

6) 다용도실(창고겸용) 1개소

가) 주방의 적정한 위치에 다용도실(창고겸용)을 설치하여야 한다.

7) 국기게양대 1개소

가) 건물 전면에 국기 게양대를 설치하되 깃발3기를 달수 있도록 스텐               국기봉 3개소를 설치한다.

8) 마감자재 및 기타사항

가) 마감자재는 감독관청 협의하여 선정하여야 하며, 특히 실내 여닫이 목재          문은 합성수지문으로 데코 900×2100×160mm를 사용하여야 한다.

나) 경로당 명칭 싸인은 정선군 마크가 포함되도록 설계에 반영하여야 하며,          준공식에 소요되는 현수막과 기타 제비품에 대해서도 설계에 반영되도           록 하여야 한다.

다) 전기설계에서 시험가동 운영비를 별도로 반영하여야 한다.

나. 부대설비

1) 사무용품 및 주방용품

2) 세부적인 품목에 대해서는 발주부서의 요구에 따른다.

4. 사전조사에 관한사항

- 설계용역자는 다음사항에 대하여 사전조사를 하거나 본청에서 제시하는      자료에 의하여 설계에 충분히 반영토록 한다.

가. 지반조사사항

(1) 지반의 성질

(2) 지내력

(3) 지하수위 및 수량

(4) 동결심도

(5) 기존매립시설물의 유무 및 기존구조물 활용여부

나. 기상조건 조사

(1) 일조 및 기온,습도

(2) 풍량 및 풍속

(3) 강설 및 강우량

다. 교통량 관계 조사

(1) 도로 및 교통량

(2) 주차장 위치 및 면적

(3) 중량물 운반수단

라. 급,배수계통의 조사

(1) 급수원의 조사

(2) 배수 및 오수처리계통

마. 동력 공급원의 조사

(1) 수전설비의 위치 및 용량

(2) 정전대비사항 및 전압변동사항

바. 사용자재,장비 및 공급원 조사

(1) 골재 및 석재의 채취원

(2) 토취장 위치 및 토취량

(3) 건설장비동원사항

(4) 기타 사용자재의 공급원

5. 대지조성 및 배치에 관한사항

- 자연조건을 최대한 이용한 계획을 수립하여 다음사항에 유의한다.

가. 불필요한 절토 및 성토의 지양

나. 필요이상의 옹벽등 구조물설치 억제

다. 시설물 활용에 편리한 배치계획

라. 방화 및 피난을위한 옥외공간 확보

마. 일조 및 주변여건을 고려한 방향배치,인동거리확보

바. 장래 증축을 고려한 배치계획(검토)

6. 건축계획에 관한사항

- 건축계획에 대하여는 다음사항에 유의한다

가. 입면계획

(1) 일정건물과의 균형 및 통일성을 유지하되 상징적인 입면계획이             되도록 한다

(2) 마감재료의 적정한 선택

O 색채의 조화 및 통일성 유지

O 질감의 적정

O 내구성있는 재료의 선택

O 유지보수가 용이한 재료선택

나. 평면계획

(1) 사용인원수에 적당한 규모의 면적산정을 위하여 다음사항에                 유의한다

O 수용인원 판단 및 향후 증가 수용인원 고려

O 수용자재의 크기, 용량, 대수판단.

(2) 사용에 편리한 치수 결정

O 인체공학 및 사용기구의 제원에 맞는 치수로 설계하되 중요                부분의 치수는 본청과 협의한다.

(3) 내, 외장 재료의 선택

O 각종재료의 선택은 한국공업표준규격품으로 시설물의 특수성을             고려하여 내화적이며 경제적 및 유지보수에 용이한 것.

특히 마감재료는 본청과 협의한다.

7. 기계설비에 관한사항

가. 급수설계

(1) 급수량

O 1일 1인 급수량을 산정한다

O 기구 1개소당 소요 급수량을 결정한다

(2) 지하 및 고가수조

O 발주부서 감독관과 협의하여 결정한다

(3) 급수배관

O 동절기 동파방지를 위한 퇴수밸브는 지하배관중 최저부 및                  입상관의 인입부에 설치한다

O 배관구배는 본읍과 협의 결정한다

나. 보온

천장내부 배관은 동파방지용 재료로 보온 설계하고 옥내 노출이나         은폐배관중 결로 우려가 있는 부분은 보온을 한다.

다. 배수설계

(1) 배관 관경

배수관은 다음기준에 의하여 설계한다

O 입관 〉 횡지관 〉 기구배수관

O 구부러지는 배수관은 반드시 45°밴드관으로 설계한다

(2) 통기관

그 상부 및 하부를 배수 입관에 연결한다

(3) 배관방식

본청과 협의하여 설계한다

라. 위생설비

(1) 위생기구의 결정

O 강도가 크고 내구적일 것

O 산,알칼리등 약품에 변질되지 않을 것

O 오수,오물을 흡수하지 않는 재질일것(자기질)

(2) 설치방법

벽에 취부하는 위생기구는 엑스 팬션볼트를 사용하되 방부제를            칠하도록 설계한다

마. 난방설계

(1) 난방 설비는 심야전기보일러로 설계한다

(2) 난방 부하는 각실마다 정확하게 계산한후 감독관의 승인을 받아            설계한다

(3) 보일러는 부하를 산정한후 선정한다

8. 전기설비에 관한사항

가. 조명설계

(1) 벽과 천장의 마감재를 고려하여 적정조도를 산정한다

(2) 사무위주의 실 또는 부대시설에는 직접조명기구를 사용하고                 그외에는 반간접 조명기구로 설계한다

(3) 현관, 화장실등에는 백열전등으로 설계한다

(4) 색채구별이 중요시되는 실 에는 인등 위주의 조명기구로 한다

(5) 스위치 1개당 점멸등수는 6개를 초과하지 못한다

(6) 등기구형은 각 실의 사용용도에 따라 정하되 발주부서및 감독관            협의후 결정한다

나. 배선설비

(1) 전선용량은 허용전류,전압강하,기계적 강도를 고려하여 부하용량에          적정치로 설계한다.

(2) 전선관은 HI PVC전선관으로 설계함을 원칙으로 한다

(부득이 변경사유가 발생하였을시는 본읍과 협의)

(3) 전등회로와 전열회로는 분리시킨다.

다. 동력설비

(1) 동력설비를 사전에 조사하여 적정한 용량의 전원으로 설계한다.

(2) 인입설비는 신, 증축을 고려하여 설계한다.

(3) 기타사항은 전기설비 기준형에 적합하도록 설계한다.

9. 설계용역범위

설계과업수행의 순서로서 실시설계로 구분하여 시행한다.

가. 실시설계

다음의 실시설계도서를 작성하여 제출

(1) 설계도

O 전체배치도

O 구적도

O 배치상세도

O 옥외배수 계통도 및 상세도

O 조명계획도

O 건축설계도(세부사항은 감독공무원과 협의하여 정한다)

O 기계설비설계도(세부사항은 감독공무원과 협의하여 정한다)

O 전기설비설계도(             ,,                       )

O 소방설비설계도(             ,,                       )

(2) 계산서

O 구조계산서

O 난방부하 계산서

O 설비용량 계산서(난방,급수,배수,배기등 해당사항))

O 간선전압강하계산서

O 전기부하 계산서

O 조도계산서

(3) 시방서

O 건축, 토목, 조경, 전기, 기계설비의 표준시방서

O 건축, 토목, 조경, 전기, 기계설비의 특기시방서

(4) 공사비 산출서

공사비 산출은 2007년도 정부표준품셈을 적용하고 조달청에서 발행        하는 가격정보 및 물가자료를 기준으로 한다.

O 공사비 내역서

O 일위대가표 및 견적서

O 수량 산출조서

(5) 공정표

O 전체공정표

O 건축공사 공정표

O 전기공사 공정표

O 기계공사 공정표

O 소방공사 공정표

10. 성과품 작성제출

가. 용역시행기간 및 방법

(1) 실시설계의 용역기간은 착수일로부터 35일간으로 한다.

(2) 설계용역자는 현황측량이 완료되면 평면도(1/600, 1/1,200)에               시설물배치계획 및 개략공사비를 산출하여(설계안) 본읍의                 검토를 받은후 다음 단계 작업을 실시하여야 한다.

(3) 설계용역자는 검토받은 설계(안)에의거 설계서를 작성하여                  성과품 납품기일 10일전까지 본읍의 사전검토를 받아야 한다

(4) 설계용역자는 성과품에의거 건축신고(협의) 완료시까지 다음                사항의 각종 인허가 및 협의사항에 필요한 서류의 작성제출 및            보완사항에 적극 협조하여야 한다

※ 각종인허가 및 협의사항

- 건축신고(협의) : 신동읍사무소

- 정화조  설치 : 정선군 환경산림과 생활환경팀

- 구내통신설비 : 정선전신전화국

(5) 설계용역 시행완료 이전이라도 본읍의 요구가 있을때에는                   부분적으로 정리하여 그 성과를 제출토록한다

나. 성과품 제출목록

(1) 실시설계

o 용역보고서

o 설계원도 전량

o A3 접이식 감독관용 설계도서 2부

o 내역서 도면 편철된 보관용 도서 2부

o 설계도서 총괄 5부 (시방서, 내역서 및 도면포함 편철)

o 설계도면 각 5부 (건축,토목, 전기, 통신,설비 구분한 도면)

o 건축신고(협의)서류  3부 (전량)

o 조감도 1식

11. 기타사항

가. 설계용역자는 법령에서 규정하는 설계협의의 기술적인 질의에               대하여는 본청을 대신하여 답변하여야 한다

나. 공사발주후라도 설계에 착오가 있어 시정요구가 있을시에는 즉시           시정하여야 한다

다. 설계용역계약후 설계면적 과다등으로 인하여 설계비의 증액사유가          발생하였더라도 증액분에대한 용역비는 청구할수 없다. 다만 감액          사유가 발생하였을 때에는 본청의 해석에 따른다.

라. 설계 과오로 인한 모든책임(민사상,형사상)은 설계 용역자가 진다.

마. 납품된 설계도서는 사업시행자에게 귀속되며 설계용역자는 지적            재산권을 주장할수 없다.