하늘터 대기환경

자가측정 대행 용역

- 과업지시서 -

Ⅰ. 일반 사항

1. 용 역 명 : 하늘터 대기환경 자가측정 대행 용역

2. 용역목적

환경관계법령(대기환경보전법 시행규칙 제52조『자가측정의 대상 및 방법 등』) 및 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」에 의거 정선군시설관리공단 하늘터(이하“계약자”이라 칭한다)의 운영 과정에서 발생되는 대기배출가스 농도측정을 측정대행업체(이하“계약상대자”이라 칭한다)에게 대행하게 함으로써 법적의무 준수 및 측정데이터의 신뢰성을 확보하고자함.

3. 용역대상

하늘터 화장로 1, 2호기

4. 용역위치

강원특별자치도 정선군 사북읍 소금강로 3500-34

5. 용역기간: 계약 체결일 ~ 2024. 12. 31.

(단, 차기년도 계약 체결 시까지 연장 시행할 수 있다.)

6. 용역내용

가. 월2회 측정: 염화수소(HCl)

나. 연2회 측정: 일산화탄소(CO), 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx), 먼지

7. 용역수행기준

가. 자격조건 : 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」제16조 규정에 의한  오염물질 측정대행업 등록을 한 자

나. 측정방법 : 관계법령에 의한 환경오염공정시험방법을 준수한다.

다. 측정시기 : 화장장 정상 가동 중인 운전기간

1) “계약상대자”는 측정을 수행하기 전에 “계약자”의 담당자에게 사전연락 후 화장장의 운전상태의 정상 여부를 확인한 후 측정하여야 한다.

2) 측정 시기는 “계약자”의 주간근무 시간대를 원칙으로 한다.

3) 만약 측정방문 시 운전하지 않은 화로에 대해서 재방문하여 측정하여야

하며, 이때의 출장비는 별도 지급하지 않는다.

8. 용역의 변경 및 조정

다음 항목에 해당되는 사항이 발생될 경우는 과업 내용을 변경 및 조정 할 수 있다.

가. “계약자”의 업무변경이나 일반시방서 예측 내용이 현저히 달라진 경우

나. 각종 적용 품의변동 및 설계 오류 발견 시

다. “계약자” 사정에 의한 행정절차 이행으로 용역기간이 추가 소요될 경우

라. 기타, “계약자”가 필요하다고 인정할 때

마. 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

9. 용역결과보고 및 대가지급청구

가. 용역 결과물은 측정기록부 원본을 계약상대자가 제출하여야 하며, 크기는 A4용지 크기로 통일하여야 한다.

나. 측정기록부의 내용은 관련법 내용을 준수하여야 하며 측정방법과 측정 시 기초 자료가 기재되어야 한다.

다. 측정기록부에는 반드시 시료 채취자 및 시험분석자의 성명을 기록한 후 서명 날인하여야 한다.

라. “계약상대자”는 월단위로 측정기록부를 “계약자”의 담당자를 경유하여, 확인 후 제출하며 용역내용 대로 대가지급청구서를 제출하여야 한다.

마. 화장장 운영상 항목별로 측정하지 않은 측정수수료는 제외한다.

10. 책임 및 협조사항

가. “계약상대자”는 자가측정 수행 중 발생한 인적, 물적 등 모든 피해에 대해서 민․형사상의 모든 책임을 지며, 문제가 발생되지 않도록 사전에 충분한 안전사고 방지대책을 세운다.

나. “계약상대자”의 부주의로 “계약자”의 재산상에 손실이 발생하였을 경우  “계약상대자”는 전액 변상 조치하여야 한다.

다. “계약상대자”는 용역수행 중 용역수행과 관련하여 “계약자”의 요청이 있을 경우 “계약자”의 협의에 응해야 한다.

라. “계약상대자”는 보안관리에 만전을 다할 의무가 있으며, 제3자에게 기밀누설 시 민․형사상의 책임은 “계약상대자”가 진다.

마. “계약상대자”는 측정결과보고서를 임의로 복사하거나, “계약자”의 허가 없이 외부로 유출시켜서는 안 된다.

11. 작업 시 주의사항

시료채취에 종사하는 사람의 안전을 위하여 다음의 조치를 강구하여야 한다.】

가. 채취에 종사하는 사람은 2인 이상 1조로 하여야 한다.

나. 굴뚝 배기가스의 조성, 온도 및 압력과 작업환경 등을 사전에 충분히 익혀 두어야 한다.

다. 옥외에서 작업하는 경우에는 바람의 방향을 확인하여 바람이 부는 방향을  등지고 작업하여야 한다.

라. 위험방지를 위하여 마스크, 안전모, 장갑 및 안전화 등 위험한 상황으로부터 보호할 수 있는 보호 장비를 준비 및 착용하여야 한다.

12. 하도급 금지

계약상대자는 사전 승낙 없이 본 계약을 제3자에게 하도급하거나 본 계약서를 양도 또는 담보의 목적으로 제공하거나 사용 할 수 없다.

Ⅱ. 특기 사항

1. 용역대상 및 항목

측 정 분 야		측 정 항 목	측 정 횟 수	측 정 시 기	측정 지점	비 고
대기	하늘터 화장장 (2기)	- 염화수소	2회/월	화장장 정상운전시	굴뚝 (2기)	미가동 화장로에 대한 측정은 재방문하여 측정
		- 질소산화물 - 황산화물 - 먼지 - 일산화탄소	2회/년

2. 연간 항목별 용역횟수

가. 염화수소  (2회/월 × 12월/년 = 24회/년 × 2기)

나. 먼지 외 3개 항목 (2회/년 × 2기)

※ 비 고 : 화장장의 운영상태에 따라 측정대상, 측정횟수가 증감될 수 있음.