과  업  지  시  서

1. 물품명 : 목재형3조식 화장실

가. 규격 : 가로 (3500㎜~4000㎜),세로(1200㎜~2000㎜),높이(3300㎜~3600㎜)

나. 탱크용량 : 4,000ℓ

2. 공사범위

가. 재질

- 지붕 및 본체 : 목재

- 대변기(2),소변기(1)

- 도장 : 오일스테인(2회도장)

나. 편의시설

- 환기창설치(5개이상)

- 채광창설치

- 쏠라시스템설치

- 화장실바닥 타일 부착 (미끄럽지 않은 타일)

- 거울,휴지걸이,선반,옷걸이등 설치

3. 제작전 준수사항

도급자가 시방서의 일부를 변경하고자 할때는 그 사유를 제작전에     발주처에 제출하여 승인을 득하여야 한다.

4. 제작설치조건

가. 설치장소 : 정선읍신월리외 12개소

나. 납품기간 : 계약일로부터 30일이내

다. 설치조건

- 기설치된 장소에 설치시 철거후 설치한다.

- 신규설치장소는 주변정리후 설치하여야 한다.

5. 구조

가. 화장실 내부는 평면으로 제작하고,화장실바닥은 미끄럽지 않은 타일을 부착하여야 한다.

나.  화장실의 내∙외부는 오일스테인으로 2회이상 도장 하여야 한다.

다. 화장실 출입문은 고급형 플라스틱 창호 및 목재혼합형으로 조립하여        보냉 및 보온이 되도록 설치하여야 한다.

라. 지붕 및 벽체는 완전밀착 조립하여 강풍이나 폭우에도 내∙외부에        전혀 손상이 없도록 하여야 한다.

마. 분뇨탱크는 매립형으로 설치하며,상부의 구조물을 지탱할수

있도록 단단하여야 한다.

바. 편의시설인 거울,휴지걸이,선반,옷걸이등을 견고하게 부착하여야 한다.

6. 현장설치

가. 화장실본체가 수평이 되도록  설치하여야한다.

나. 지반 및 구조물 윗부분의 하중등을 고려하여 구조물이 내려앉거나,        변형이 되지 않도록 기초공사를 하여야 하며,충격등으로 인하여 재질의         손상이 발생할 경우 전부 재시공하여야 한다.

다.  화장실바닥은 성인무게를 지탱할 정도로 단단하고, 흔들림이 없어야 한다.

라. 화장실설치완료후 상부는 콘크리트(화장실본체로부터약1m이상)로 포장하여야 한 다.

마.  화장실설치완료후 화장실앞부분에 울타리를 설치하여야 한다.

바. 모든 공사는 감독관의 지시에 따라 설치하여야 한다.

7. 유지관리

가. 모든부품과 성능에 대한 하자보증기간은 제품의 납품설치일로부터 2년으로 하며,

하자발생 즉시(24시간이내) 조치하여야 한다.

나. 향후 제품에 대한 문제점이 발생할 경우 새로운 부품으로 대체설치 하여야 하며,

이에 소요되는 제반경비는 도급자가 부담한다.

8. 기타사항

과업지시서에 포함되지 않은 사항은 일반화장실설치기준에 준하며,

화장실 디자인은 납품전 발주처와 협의하여야 한다.