『군도 지형도면작성 용역』

과  업  지  시  서

2008. 11

목     차

Ⅰ. 과업의 개요	1

1. 과업명	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 범위	1

Ⅱ. 일반사항	2

Ⅲ. 부문별 과업지시서	4

1. 일반사항	4

2. 작성절차	4

3. 지형도면등 작성 형식	6

4. 작업계획 및 준비	8

5. 자료입력 일반사항	10

6. 자료입력 방법	12

7. 자료검수	17

8. 자료정비	18

Ⅳ. 성과품 작성	20

1. 성과품 종류	20

2. 성과품 납품 방법	20

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업명

∙ 군도 지형도면작성 용역

2. 과업의 목적

∙ 본 과업은 토지이용규제 기본법 제8조 및 동법 시행령 제7조의 규정에 의거하여 지역ㆍ지구 등의 결정 사항을 개별 필지와의 관계에 대한 사실관계를 확인하기 위하여 지적이 표시된 지형도에 지역ㆍ지구 등을 명시한 도면을 작성하여 지역ㆍ지구 등의 운영의 투명화와 개인의 사유재산에 대한 제한 사항을 알려주고자 하는데 그 목적이 있음.

3. 과업의 범위

가. 과업기간

∙ 착수일로부터 180일

나. 공간적 범위

∙ 정선군 관내 군도

- 군  도 : L = 216.2㎞

- 과업량 : L = 110.0㎞,  A=5.5㎢

다. 내용적 범위

1) 작업계획 수립 및 준비

2) 자료(도형 및 속성자료) 입력

3) 검수 및 정비

4) 국토이용정보체계 등재 및 고시

Ⅱ. 일반사항

1. 본 과업지시서는 군도 지형도면 작성 용역을 원활하게 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며 모든 과업은 이 과업지시서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 않는 사항은 관계법령 및 정부제정 각종 시방서에 의거 본 군과 긴밀히 협의하여 수행한다.

2. 본 과업은 계약일로부터 7일 이내에 착수계, 예정공정표, 현장대리인계,   용역수행자 명단 및 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

3. 과업진척 보고는 매월말을 기준으로 익월 5일이내에 감독관을 경유하여  서면으로 보고하여야 하며 과업수행 중에 중간보고를 2회 이상하고 본 군의 방침을 받아 최종 납품도서를 작성하여야 한다.

∙착수보고 : 착수 후 7일 이내

∙중간보고 : 2회 이상

4. 본 과업은 관리계획을 일괄적으로 수행하는 과업이므로 과업부문간의 유기적인 검토가 이루어져 일관성 있게 과업이 수행되어야 하며 기존 자료의 성과를 활용 과업기간내에 차질없이 과업을 완료하여야 한다.

5. 본 과업수행을 위한 각종 행정절차를 완료할 수 있도록 수급인은 제반조치를 취하여야 하며, 발주자가 요구하는 각종 행정절차 이행 자료와 승인과정에 필요한 관계기관 협의자료를 작성 제출하여야 한다.

6. 과업수행에 필요하다면 외국의 전문기술 및 지식의 활용과 정보교환 자료 등 최신 기술을 이용토록 하며, 전문 분야별로 전문기관 또는 전문가에게 별도 자문을 구하여 본 과업수행에 만전을 기하여야 한다.

7. 보다 과학적이고 능률적 과업수행을 위하여 가능한 한 전산처리에 의한  결과를 얻도록 하여야 한다.

8. 보안사항

∙ 수급인은 보안대책을 수립하여야 하며, 착공계와 함께 보안각서를     제출하여야 한다.

∙ 모든 성과품은 수급인이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부로 유출    하여서는 아니 된다.

∙ 과업폐기물은 소각처리 하여야 한다.

∙ 수급인은 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행   으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 져야 한다.

9. 설계변경 조건

∙발주청의 기본계획이 변경될 때

∙관련기관의 협의 등의 지연에 따라 과업기간의 변경이 필요하다고   인정 할 때

∙위 각호의 사유로 과업변경 요인이 발생될 시 또는 계약 체결 후 예정가격 또는 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때는 정산 처리 한다.

∙기타 발주청이 필요하다고 인정할 때

Ⅲ. 부문별 과업지시서

1. 일반사항

가. 공통 입력사항

(1) 기 지정되어 있는 지역ㆍ지구 등의 경계선은 선정된 입력도면을 스캐닝 하여 취득하며, 지리정보체계 데이터베이스 구축시 범용적으로 사용하는 도면 입력용 소프트웨어에 대하여 호환성이 양호하고 응용이 용이한 형태로 한다.

(2) 스캐닝을 통해 취득한 래스터 자료의 지역․지구 등 지정 경계와 국토이용정보체계 데이터베이스의 동일 지점을 제어점으로 지정하여 고무판기법을 실시한다.

(3) 지역ㆍ지구 등을 신규 지정 할 때에는 국토이용정보체계에 등재된 데이터베이스를 이용하여 지형․지적․행정구역등 그 유형에 맞게 도형 및 속성  자료를 입력한다.

(4) 지역ㆍ지구 등의 경계를 화면상에서 도형계수화(digitizing)하여 수치화  하며, 이때 지역‧지구 경계가 필지경계와 일치하는 경우에는 지적도의 필지경계를 복사하여 입력한다.

(5) 지역ㆍ지구 등의 경계가 필지를 관통하는 경우에는 지적도면의 필지경계를 기준으로 취득한 영상자료의 해당 필지 경계를 고무판기법으로 맞추어 조정한 후 함께 조정된 영상자료의 지역‧지구 경계를 입력한다.

2. 작성절차

가. 작성절차

∙ 지형도면 등 전산파일의 작성절차는 [그림 2]와 같다.

[그림 2] 지형도면 등 전산파일 제작흐름도

나. 작업계획 수립 및 준비 단계

∙작업계획 수립 : 작업계획서 작성, 자료수집대상선정, 자료요청

∙자  료  수  집 : 도면, 전산파일, 조서/대장을 수집

다. 자료입력 단계

(1) 도형자료입력 : 도면일 경우 스캐닝, 기하보정, 벡터라이징을 실시하고  전산파일의 경우 국토이용정보체계 자료형태에 맞게 자료변환 하여 지형기준, 지적기준, 행정구역기준에 따라 도형을 입력

(2) 속성자료입력 : 지정권자, 지역․지구코드, 행정구역코드 등 지역․지구에    대한 속성자료 입력

라. 자료 검수 단계

(1) 자료정비 : 필지와의 관계검수, 논리적 불부합 및 불일치 여부 도출하여 정비

(2) 검    수 : 도형검수, 속성검수, 제작과정검수, 검수보고서 작성

마. 등재 및 고시 단계

(1) 국토이용정보체계 등재 : 지형도면 등 확정 및 통보, 국토이용정보체계에 지형도면 등재

(2) 지리정보목록의 작성 : 유통용․관리용으로 구분하여 작성

3. 지형도면 등 작성 형식

가. 도면의 종류

(1) 지형도면 등을 작성하는 때에는 국토이용정보체계에 구축되어 있는 데이터베이스를 사용하여 축척 500분의1 내지 1천500분의1로 작성하여야 한다.

(2) 녹지지역 안의 임야, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역은 축척 3천분의1 내지 6천분의1로 작성할 수 있다.

(3) 지형도면등이 2매 이상인 경우에는 축척 5천분의1내지 5만분의1의 총괄도를 따로 첨부할 수 있다.

나. 도면 규격 및 도식기호

(1) 지형도면 등 작성 및 출력 시 사용하는 용지의 크기는 A1(594㎜*841㎜)를 표준으로 한다.

(2) 지역ㆍ지구 등의 표시기준은 개별법령에서 규정한 도식규정을 따른다.

(3) 모든 지역․지구선은 수정을 원칙적으로 인정하지 아니하며, 특히 칼로  긁거나 채색 등으로 은폐하는 것을 엄금한다.

다. 도면조견표의 작성

(1) 총괄도를 작성할 경우 매장마다 도면 일련번호를 부여하고 [그림 3]과   같은 조견표를 매장마다 표시한다.

				1	2	3	◦ 위치 : 우측하단 도곽외부 ◦ 일련번호순서 : 좌에서 우로, 상에서 하로 부여
4.5cm				4	5	6
				7	8	9
					4.5cm
[그림3] 도면조견표

(2) 지형도면등의 일련번호와 도곽을 표시한 총괄 조견도면을 지형도면집  상부에 첨부하여 지형도면등의 구성상태를 알 수 있도록 한다.

다. 난외주기

(1) 도엽번호 및 도곽은 “수치지도 작성작업 규칙(건설교통부령 제510호, 2006. 4. 28)”에 따른다

(2) 난외주기에 포함되어야 할 사항은 [그림 4]와 같다.

도곽좌표값

도곽좌표값

도곽좌표값

도곽좌표값

도엽번호

지역․지구명

색인도

축척 및 방위

범례

지정권자, 지정일자

고시년도, 고시번호

작성자, 작성년월일

저작권소유 및 발행자

외도곽

내도곽

[그림 4] 난외주기

① 지역・지구등 명칭

② 지정권자

③ 지정일자

④ 고시년도

⑤ 고시번호

⑥ 도엽번호

⑦ 도면의 축척 및 방위

⑧ 도면의 색인도 및 행정구역색인

⑨ 도곽선 및 도곽좌표값

⑩ 범례

⑪ 작성자 및 작성년월일

⑫ 저작권 소유 및 발행자

⑬ 비고 : 표준코드표에서 분류하지 않은 사항 등

4. 작업계획 및 준비

가. 작업계획 및 준비 절차

∙ 작업계획 및 준비를 위한 공정별 작업은 다음 각호의 순서에 따른다.

(1) 작업계획서 작성

(2) 자료수집대상선정

(3) 자료요청

(4) 자료수집

(5) 자료수집 검수

(6) 자료준비 완성

나. 작업계획서 작성

∙ 작업계획서는 다음 사항을 기재하여 작성한다.

(1) 사용할 장비 및 프로그램 : 품명, 규격, 수량, 성능, 고유번호 등을 기재한다.

(2) 작업지역 색인도 : 소축척 지형도등에 작업 지역을 표시하도록 하며,   도엽번호는 수치지형도 도엽번호를 따른다.

(3) 작업공정표 : 각 공정별로 구체적인 작업내용과 일정을 명시한다.

(4) 자료수집목록 : 자료명, 자료형태(전산파일, 문서 등), 자료관리기관 등을 명시하고 도면자료인 경우에는 도엽수, 속성자료인 경우에는 건수 등을 명시 한다.

(5) 작업 흐름도 : 세부작업에 대한 사항을 흐름도로 나타낸다.

(6) 작업자 명단 : 이름, 주민등록번호, 담당업무, 자격증사본 등을 포함한다.

(7) 보안관리계획 : 작업에 사용되는 각종 자료에 대한 보안관리계획 사항을 기재한다.

다. 자료수집 대상

∙ 지형도면 등 제작에 필요한 기초자료의 목록은 아래와 같다.

(1) 지역․지구 등 지정 원시도면

(2) 지역․지구 등 지정 원시대장

(3) 국토이용정보체계 데이터베이스

(4) 기타 참조 주제도

라. 입력도면 선정

∙ 자료수집에 따라 지형도면 등 데이터베이스로 구축할 입력도면은 다음   사항을 고려하여 결정하도록 한다.

① 법적 효력이 있는 도면을 입력도면으로 사용한다.

② 대축척의 도면을 입력도면으로 사용한다.

③ 가장 최근에 제작된 도면을 입력도면으로 사용한다.

④ 도면의 유지 및 보관상태가 가장 양호한 도면을 입력도면으로 사용한다.

⑤ 민원발급에 사용하고 있는 도면을 입력도면으로 사용한다.

⑥ 위에서 제시한 사항 및 이외의 사항에 대해서는 각 지역ㆍ지구 등의 담당자 및 관련부서 담당자와 협의하여 도면을 선정한다.

마. 자료요청 및 수집

(1) 자료요청 및 수집은 다음 각 호의 절차에 따른다.

① 자료요청 공문서 작성

② 자료요청 공문서 발송

③ 신청내용 및 제공자격 검토

④ 요청자료 제공

⑤ 자료정리 및 분류

(2) 자료 요청시 신청기관장 명의로 시행되는 자료요청 공문을 접수하도록 하며 아래와 같은 항목을 기재하도록 한다.

① 자료요청 기관

② 자료명

③ 자료형태

④ 대상지역

⑤ 자료 보낼 곳

⑥ 자료협조 기한

(3) 자료제공기관은 도면, 전산파일, 조서․대장 등의 자료를 자료요청기관에 제공할 때에는 검수 완료된 자료를 제공하여야 한다.

5. 자료입력 일반사항

가. 자료입력 절차

∙ 자료입력을 위한 공정별 작업은 다음 각호의 순서에 따른다.

① 도면스캐닝

② 기하보정

③ 벡터라이징

④ 전산파일 자료변환

⑤ 검수 및 분류

⑥ 지형기준일 경우 도형입력

⑦ 지적기준일 경우 도형입력

⑧ 행정기준일 경우 도형입력

⑨ 속성자료 입력

⑩ 자료 입력 검수

⑪ 자료 입력 완성

나. 도면 스캐닝

(1) 지역ㆍ지구 등의 지정 원시도면은 “영상지도제작에관한작업규정(국토지리정보원 내규 제2002-106호, 2002.12.24)” 제8조에 따라 최적해상도 400dpi이상을 지원하는 장비를 사용하여 스캐닝을 실시한다.

(2) 스캐닝 도면의 저장 자료형식은 호환성이 양호하고 응용이 용이한 형태로 한다.

(3) 스캐닝 도면을 압축할 경우 원도면의 정보를 유실하지 않는 압축프로그램을 사용하여야 한다.

다. 기하보정

(1) 지역ㆍ지구 등 지정 원시도면과 국토이용정보체계 데이터베이스간 동일한 지점을 선택하여 고무판기법을 실시한다.

(2) 지상기준점의 선정은 “영상지도제작에관한작업규정”에 의하며 다음 각 호와 같은 자료로부터 선정할 수 있다. 다만, 기준점의 정확도는 지역ㆍ지구 등 도면에서 요구되는 정확도에 따라 정할 수 있다.

(3) 국토이용정보체계 데이터베이스

(4) 지역ㆍ지구 등 지정 원시도면에서 사용한 지도(지형도, 지적도, 해도 등)

라. 벡터라이징

(1) 기하보정된 지역ㆍ지구 등 지정 원시도면을 이용하여 벡터라이징을 실시한다.

(2) 모든 작업은 지역ㆍ지구 등 지정 원시도면 상에서 시각적으로 구분이  가능한 것을 벡터라이징하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 지역ㆍ지구 등 지정 원시도면 상에서 시각적으로 구분이 안되는 것은 지역ㆍ지구 등의 지정 담당자와의 검토를 통하여 보완하도록 한다.

(4) 연속되는 모든 선형데이터는 연결되어야 한다.

마. 전산파일 자료변환

(1) 기 구축 되어 있는 지역ㆍ지구 등 전산파일을 국토이용정보체계상의   데이터베이스와 동일한 자료형식으로 변환한다.

(2) 자료변환 시 자료손실이 없도록 주의하며, 특히 점․선․면의 각 자료형태가  유지될 수 있도록 한다.

바. 유형별 확인 및 분류

(1) 종이도면을 이용하여 신규 제작한 지역ㆍ지구 등 경계 자료와 기 구축  되어 있는 전산자료를 통합 검수 한다.

(2) 제작된 지역ㆍ지구 등 경계를 국토이용정보체계 데이터베이스와 비교  하여 유형별(지형․지적․행정구역 등)로 분류한다.

6. 자료입력 방법

가. 지형기준 도형자료의 입력

(1) 지형기준 도형자료는 검수자의 확인을 받아 해당 지역․지구 경계를   입력하는 것을 원칙으로 하며 [그림 5]와 같은 절차를 따른다.

[그림 5] 지형기준 도형자료의 입력 절차

(2) 지형기준 도형자료가 필지의 전체경계를 포함하는 지역은 [그림 6]과 같이 당해 필지경계를 그대로 입력하고 나머지 지역에 대하여 검수자의 확인 절차를 따른다.

[그림 6] 지형기준 도형자료의 입력 절차 방법

나. 지적기준 도형자료의 입력

(1) 지적기준 도형자료는 지역ㆍ지구 등의 필지경계와 일치하거나 포함할 경우 당해 필지경계를 복사하여 입력하고, 그러하지 않을 경우 검수자의 확인을 받아 해당 지역ㆍ지구 등의 경계를 입력하도록 하며 [그림 7]과 같은 절차를 따른다.

[그림 7] 지적기준 도형자료의 입력 절차

(2) 지적기준 도형자료가 필지경계와 일치하는 경우 [그림 8]과 같이 국토이용정보체계의 필지경계를 복사하여 입력한다.

[그림 8] 지적기준 도형자료의 입력방법(필지경계와 일치할 경우)

(3) 단, 지적기준 도형자료가 일부 필지의 전체경계를 포함하는 경우 [그림 9]와 같이 당해 필지경계를 그대로 입력하고 나머지 지역에 대하여 검수자의 확인 절차를 따른다.

[그림 9] 지적기준 도형자료의 입력방법(필지경계와 일치하지 않을 경우)

다. 행정구역기준 도형자료의 입력

(1) 법정동 행정구역을 대상으로 지정되는 지역‧지구등은 [그림 10]과 같이 별도의 도형 입력 없이 국토이용정보체계의 행정구역 경계를 이용하여   입력한다.

[그림 10] 행정구역기준 도형자료의 입력방법(법정동 행정구역의 경우)

(2) 행정동 행정구역을 대상으로 지정되는 지역ㆍ지구 등은 [그림 11]과 같이 통계청의 『행정구역분류와 행정동 및 법정동 연계표』를 참고하여 국토이용정보체계의 행정구역 경계를 이용하여 입력한다.

[그림 11] 행정구역기준 도형자료의 입력방법(행정동 행정구역의 경우)

라. 조서 및 대장자료의 입력

(1) 별도의 도면 없이 조서 또는 대장으로 관리되는 지역ㆍ지구 등은 우리군에서 지역ㆍ지구 등의 업무담당자가 관리하고 있는 대장 또는 조서를  기준으로 필지별 지역ㆍ지구 등의 지정현황을 입력한다.

(2) 조서 및 대장에서의 필지가 지역ㆍ지구 등의 전체경계를 포함하는 경우에는 당해 필지를 우선 입력하고 필지내 일부 포함하는 지역에 대하여 검수자의 확인 절차를 따른다.

마. 속성자료의 입력

(1) 도형자료의 입력이 완료된 후 구조화 편집을 수행하여 위상구조를 갖도록 한 후 레이어별로 다음 사항을 반드시 포함하도록 입력하며, 토지종합 정보망지침을 준용하되 지역․지구의 특성에 따라 항목을 추가할 수 있다.

① 법정행정구역코드

② 지번코드

③ 지정권자

④ 지정일자

⑤ 고시일자

⑥ 고시번호

⑦ 지역․지구분류코드

⑧ 도면표시번호

⑨ 비고

(2) 지정권자, 지정일자, 고시일자, 지역ㆍ지구코드 등은 토지종합정보망지침의  표준코드를 준용하도록 하며 입력방법은 [그림 12]와 같다.

[그림 12] 지정권자, 지정일자, 고시일자, 지역․지구 코드의 입력 방법

(3) GIS 데이터베이스의 속성자료 입력은 아래의 기준을 따른다.

① 파일의 이름은 법정행정구역코드 + 지역ㆍ지구 명칭으로 한다.

② 신규로 작성된 지역ㆍ지구 등은 개별 SHAPE파일로 존재하여야 한다.

③ SHAPE파일은 도형정보, 인덱스정보, 속성정보를 포함하여야 한다.

④ 속성값들은 각각의 필드로 구성하여 dbf파일에 저장하여야 한다.

(4) CAD 전산파일의 속성자료 입력은 아래의 기준을 따른다.

① DXF파일의 이름은 법정행정구역코드 + 지역ㆍ지구 명칭으로 한다.

② 신규로 작성된 지역ㆍ지구 등은 개별 DXF 레이어 이어야 한다.

③ DXF파일 버전은 AutoCAD R13 이상으로 한다.

④ 지역․지구 명칭, 지역․지구분류코드, 지정권자, 고시년월일, 고시번호,  비고 항목을 DXF Text Label로 입력하여야 한다.

⑤ Text Label을 입력할 때에는 각 속성항목에  ‘/’ 구분자를 두어 구분하며, 지역ㆍ지구 등 도형과 해당 속성 Text Label은 동일 레이어에  존재하여야 한다.

⑥ Text Label의 자리맞춤은 ‘중간중심’으로 입력하여야 하며, 다중행 문자로 작성하지 말아야 한다.

⑦ Text Label은 해당 지역ㆍ지구 등 도형 내부에 포함되어 있어야 한다.

⑧ 난외주기의 레이어명을 ‘내도곽레이어’,‘외도과레이어’로 통일하여야 한다.

7. 자료검수

가. 검수요청

(1) 피검수자는 효율적인 검수를 위해 필요한 다음 각 호의 자료를 준비하여 검수자에게 검수를 요청한다.

①GIS 데이터베이스 및 CAD 전산파일

②검수용 도면 출력물

③별지 제1호 서식에 의한 검수 요청서

④별지 제2호 서식에 의한 지역ㆍ지구 등 제작 관리대장

⑤별지 제3호 서식에 의한 품질검토서

(2) 검수자는 검수요청서에 검수완료 예정일을 기입한 후 그 사본을 피검수자에게 제공하여 각각 편철 보관하도록 한다.

나. 검수방법 및 기준

(1) 피검수자는 제작된 지형도면등 전산파일에 대해 최소 2회 이상 검수를 시행하고, 최종 검수의 교정 및 수정사항은 검수자의 확인을 받도록   한다.

(2) 피검수자는 지형도면 등 전산파일의 정확성 확보를 위하여 별지 제3호 서식에 의한 품질검토서를 작성하고 육안검수, 전산검수 외에 검수용  프로그램을 이용하여 성과를 검수할 수 있다. 이 경우 검수방법을 검수보고서에 상세히 명시한다.

(3) 작성된 지형도면 전산파일에 대해서 도형데이터와 속성데이터로 구분  하여 적정성 여부를 검수한다.

(4) 검수자는 검수요청일로부터 2주 이내에 검수를 완료하고 검수결과를   피검수자에게 제공한다.

다. 도형자료 검수

∙ 완성된 지형도면 등 전산파일에 대해 도형자료가 정확하게 입력되었는지   다음 사항을 점검한다.

(1) 지역ㆍ지구 등의 누락여부

(2) 불필요한 자료의 입력여부

(3) 지역ㆍ지구 등의 선형과 지적필지와의 상관관계에 대한 적정성 여부

(4) 지역ㆍ지구 등 지정선형의 도형별 폐합여부

(5) 지역ㆍ지구 등 지정선형에 대한 레이어 분류의 적정성 여부

라. 속성자료 검수

∙ 완성된 지형도면 등 전산파일에 대해 속성자료가 정확하게 입력되었는지   다음 사항을 점검한다.

(1) 각 도형별 속성의 누락여부

(2) 각 도형별 입력속성의 적정성 여부

(3) 각 도형별 입력속성에 대한 레이어 분류의 적정성 여부

(4) 각 도형별 입력속성 구성항목의 적정성 여부

마. 제작과정 검수

∙ 지형도면 등 전산파일 제작과정에서는 다음 사항을 점검한다.

(1) 작업방법의 일관성

(2) 논리적 일관성

(3) 완전성

바. 검수보고서 작성

∙ 피검수자는 각 사업지역에서 검수 완료시에는 검수 보고서를 작성하며, 검수 보고서에는 관련 내용을 기재한 다음 각 호의 서식이 포함되어야 한다.

(1) 별지 제1호 서식의 검수 요청서

(2) 별지 제2호 서식의 지역ㆍ지구 등 제작 관리대장에 표기된 검수내용 및 의견

(3) 별지 제3호 서식에 의한 품질검토서

(4) 별지 제4호 서식의 검수자 및 피검수자가 날인한 검수확인서

8. 자료정비

가. 자료정비 목적

(1) 검수를 완료한 개별 지역ㆍ지구 등을 국토이용정보체계에 등재함에 따라 발생하는 관련 지역ㆍ지구 등의 자료간 불부합 및 불일치를 도출한다.

(2) 법령에서 제시하는 규정을 바탕으로 지역ㆍ지구 등에 대한 자료를 정비하여 데이터베이스의 일관성과 정확성을 확보한다.

나. 자료정비협의체의 구성 및 운영

∙ 지정권자는 지역ㆍ지구 등의 자료간 불부합 및 불일치 등의 문제를 정비하기 위하여 해당 지역ㆍ지구 등을 관리하고 있는 주관부서와 관련부서의 실무  담당자로 구성된 자료정비협의체를 구성하여 운영할 수 있다.

다. 자료정비 방법

(1) 피검수자는 작성한 지역ㆍ지구 등에 대한 지형도면 등이 다른 지역ㆍ  지구 등과 논리적 불부합 및 불일치가 발생할 경우 자료정비협의체에  자료정비를 요청한다.

(2) 자료정비협의체는 피검수자로로부터 제공받은 도면으로부터 중복되어  존재할 수 없거나, 일치해야 함에도 불일치하는 사항을 유형별로 분류 하고, 다음 각 호의 기준으로 정비한다.

① 관련 자료의 변동사항 미반영으로 발생한 불부합 또는 불일치 : 지역ㆍ지구 등 결정, 지정, 변경, 해제 등과 관련한 각각의 자료를 검토하여 시간적 선후관계를 파악하고, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제42조 등 관련법령에 따라 정비하는 것을 원칙으로 한다.

② 상이한 축척 및 바탕도면으로 발생한 불부합 또는 불일치 : 대축척   도면의 경계선 및 지적필지 경계를 확인할 수 있는 자료를 기준으로 정비한다.

③ 제1호 내지 제2호의 방법으로 정비가 어려울 경우에는 자료정비협의체에서 정비기준 및 방법을 마련하여 자료정비를 수행하고 그 내용을  지형도면 제작 관리대장에 기록하여 관리하도록 한다.

(3) 자료정비협의체는 피검수자가 제공한 자료정비 요청도면에 수정사항을 기재하여 피검수자에게 제공하고, 피검수자는 해당 수정사항을 보완한 후 출력하여 자료정비협의체에 확인을 요청한다.

(4) 자료정비협의체는 수정사항이 반영된 도면을 제공받아 자료정비 사항이 바르게 수정되었는지를 확인하고, 이상이 없으면 공동 날인하여 자료  정비를 완료한다.

Ⅳ 성과품 작성

1. 성과품 종류

지형도면 등 작성의 성과품은 다음 각 호와 같다.

(1) 지형도면 등 GIS 데이터베이스 1식 : SHAPE

(2) 지형도면 등 CAD 전산파일 1식 : DXF

(3) 도로구역 및 접도구역 지형도면 등 CAD 전산파일 1식

(4) 도로구역 및 접도구역 편입조서 1식

(5) 작업계획서, 검수결과서 및 기타 작업문서 1부

(6) 조서 1식

(7) 고시도면 출력물 1식

2. 성과품 납품 방법

성과품은 다음 각 호와 같이 납품한다.

(1) 데이터베이스로 등록되는 모든 자료들에 대해 CD-ROM에 저장하여 납품하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 납품과 동시에 모든 자료는 데이터베이스에 등록되어 있는 시스템에   직접 등록하여 주어야 하며, 즉시 발급이 가능하도록 하여야 한다.

(3) 용량이 부족할 경우 여러 장으로 나누어 저장한 후 겉면에 성과품 종류, 연속번호를 기재하여 각 2세트씩 납품한다.

(4) 문서자료

①작업계획서

②검수결과서

③기타 작업문서는 협의하여 결정