콩  탈  곡  기

구 분	형 식	제 원(mm)				비 고
		길 이	폭	높 이	중 량
콩탈곡기	트랙터부착식	1,850	1,000	1,400	320kg	처리량 400kg/h

구 분	형 식	제 원(mm)				비 고
		길 이	폭	높 이	중 량
콩탈곡기	전기식	1,300	750	1,400	123kg	처리량 360kg/h

퇴  비  살  포  기

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)				비 고
			길 이	전 폭	높 이	중 량
퇴비살포기	트랙터용	45ps	4,200	2,250	1,510	1,200kg

퇴  비  살  포  기

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)						비 고
			길 이	상부최대폭	내 폭	내부길이	내부깊이	중 량
퇴비살포기	경운기용	10ps	4,700	1,500	900	1,640	720	700kg	추가옵션:4륜구동 경운기포함

땅 속 작 물 수 확 기

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)				비 고
			길 이	폭	높 이	중 량
땅속작물 수확기	트랙터용	35ps이상	2,260	1,600	1,190	485kg	굴취폭 1,420mm

땅 속 작 물 수 확 기

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)			비 고
			길 이	폭	높 이
땅속작물 수확기	경운기용	10ps이상	1,400	730	800	굴취폭 600~650mm 경운기포함

돌   수   집   기

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)				비 고
			길 이	경 폭	높 이	중 량
돌수집기	트랙터용	45ps이상	1,840	1,640	1,200	500kg	굴취폭 1,400mm

비  닐  수  거  기

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)				비 고
			피복폭	피복높이	작업범위	중 량
비닐수거기	트랙터용	35ps이상	2,000	100	0.5~0.7(a/min)	130kg

파 이 프 밴 딩 성 형 기

구 분	형 식	제 원(mm)				비 고
		길 이	폭	높 이	중 량
파이프밴딩 성형기	전기식	1,100	700	700	500kg	25~32mm정․성형

심   토   파   쇄   기

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)				비 고
			길 이	폭	높 이	중 량
심토파쇄기	트랙터용	55ps	1,300	980	1,000	227kg	최대파쇄폭 1,800mm 최대파쇄깊이 900mm
		35ps	1,250	1,500	1,400	245kg	최대파쇄폭 1,800mm 최대파쇄깊이 700mm

크 랭 크 로 터 베 이 터

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)				비 고
			길 이	경 폭	경 심	중 량
크랭크로터베이터	트랙터용	50ps	1,850	1,750	300	720kg	날 수 8개
		40ps	1,643	1,600	250	440kg	날 수 8개

랩   피   복   기

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)				비 고
			길 이	전 폭	필 름	중 량
랩피복기	트랙터용	45ps이상	2,100	1,400	500	652kg	콘트롤장치 : 자동

그    래    플

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)		작 업 범 위(mm)			비 고
			집게팔길이	집 게 폭	평균폭	최 대	최 소
그래플	트랙터용	40ps이상	1,070	1,340	1,200	1,700	870	유압유 압력 120~200kg/cm2

콩   정   선   기

구 분	형 식	제 원(mm)			이송밸트	정선밸트 크기(mm)	선별통크기 (mm)	처리능력 (kg/h)
		길 이	폭	높 이
콩정선기	전기식 220v 3HP(원통회전식)	2,360	2,150	2,500	1차:흡입판,이중타공망 2차:벨트정선	1,200*750L	580*1,200L	350kg (최대 500)

원  형  결  속  기

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)				커팅장치	체인오일급유
			길 이	폭	높 이	중 량
원형결속기	트랙터용	55ps이상	3,450	1,950	1,900	2,200kg	옵티컷 커팅시스템	자 동

베 일 챔 버(mm)					픽 업(mm)
지 름	폭	롤러수	바인딩	운영방식	작업폭	작업열수	칼날수량	칼날간격
1,000	1,000	14개	네트	프로그램컨트롤	1,800	4개	3개	300

비  료  살  포  기

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)				비 고
			길 이	폭	높 이	중 량
비료살포기	트랙터용	35ps이상	1,124	1,480	1,195	109kg	용량 750ℓ

중  경  제  초  기

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)				작업폭(mm)	예취날수	작업능률 (min/10a)
			길 이	폭	높 이	중 량
중경제초기	트랙터용	20ps이상	865	1,720	760	270kg	1,500	64개	40

콩   예   취   기

구 분	형 식	엔진출력	제 원(mm)				이송밸트	예취날크기	수집판크기 (L/W/H)	주행속도 (m/s)
			길 이	폭	높 이	중 량
콩예취기	공랭식 가솔린	6.5ps	2,400	940	1,250	180kg	108개 60~210mm	305mm	480-550- 360mm	0.4~1.2

두  둑  형  성  기

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)			비 고
			길 이	두둑넓이	두둑높이
비료살포기	트랙터용	60ps	2,380	450~900	400~500	기능 : 인삼,황기 등

마  늘  파  종  기

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)				파종줄수	비 고
			길 이	폭	높 이	중 량
마늘파종기	경운기용	8ps	928	753	760	120kg	5줄

쟁              기

구 분	형 식	사용마력	제 원(mm)				비 고
			길 이	경 폭	경 심	중 량
쟁기	트랙터용	35~55ps	2,000	1,200	210~350	310kg
		25~32ps	1,500	800	210~350	180kg

옥  수  수  탈  곡  기

구 분	형 식	규 격	제 원(mm)			비 고
			길 이	폭	높 이
옥수수탈곡기	전기식	350	1,350	1,120	1,400

탈     망     기

구 분	형 식	제 원(mm)			비 고
		길 이	높 이	중 량
탈망기	전기식	400	900	27kg

비  닐  피  복  기(관리기)

구 분	형 식	엔진출력	제 원(mm)				배기량	시동방식	비 고
			전 장	전 폭	전 고	중 량
비닐피복기	관리기용	6.5ps	1,880	850	1,195	152kg	334cc	전기시동식	옵션:전용피복기포함

구      굴      기(관리기)

구 분	형 식	엔진출력	제 원(mm)				배기량	시동방식	비 고
			전 장	전 폭	전 고	중 량
비닐피복기	관리기용	6.5ps	1,880	850	1,195	152kg	334cc	전기시동식	옵션:전용구굴기포함

목 재 파 쇄 기

구 분	형 식	엔진출력	제 원(mm)				절삭방식	작업목재크기 (톱밥/파쇄)	제조능력 (톱밥/파쇄)
			길 이	폭	높 이	중 량
목재 파쇄기	엔진식	68ps이상	4,180	1,860	2,610	2,211kg	원판절삭식	∅200이하	10톤(h)