하이원거리 조성사업 실시설계 용역

과  업  지  시  서

2008.  11.

정    선    군

제1장 총  칙

1.1 과업의 목적

본 과업은 폐광지역의 경기활성화 및 하이원리조트를 찾는 관광객을 사북시가지로      유입시키고 High-1브랜드를 접목시켜 걷고, 보고, 체험하는 테마거리를 조성하여      지역경기 활성화를 도모코자 함.

1.2 과업의 범위

1. 과업의 개요

가. 위    치 : 유명약국 ~ 사북교 앞

나. 사 업 량 : L = 340m,  B = 12m

다. 과업기간 : 본 과업의 기간은 착수일로부터 90일간으로 한다

2. 본 과업의 범위

가. 현황조사

1) 현지조사

2) 조사측량

나. 기본조사

1) 설계기준 작성

2) 기본설계

3) 공사물량 및 사업비 산출

다. 실시설계

1) 설계기준

2) 토공설계

3) 구조물공 및 중요시설물 설계

4) 인도정비설계

5) 수경시설 및 조형물 설계

6) 부대시설 설계

라. 실시설계 작성 및 공사비 산출

1) 표준도 작성

2) 평면도 작성

3) 종단도 작성

4) 횡단도 작성

5) 구조물 설계도 작성

6) 설계내역서 작성

7) 구조 및 수리계산서 작성

8) 특별시방서 작성

9) 인․허가용 도서작성

마. 실시설계 보고서 작성

바. 기타 “갑”이 필요하여 요구하는 사항 등

3. 본 과업지시서 및 기타 사항에 대하여 “발주기관”과 “계약상대자”가 의견을         달리하는 경우 협의에 의하여 결정하고 협의 불가시 “발주기관”의 의견에 따른다.

4. 본 과업지시서에 명기하지 않는 사항 등에 대하여는 일반관례에 따른다.

1.3 일반사항

1) 착수신고서 및 기타제출 서류

(1) 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반서류를 제출하여야 한다.

① 착수보고서

․ 사업책임기술자의 선임계(이력서,기술자 면허수첩사본첨부)

․ 예정공정표

․ 내역서

② 분야별 참여기술자 투입계획

③ 보안대책 및 보안각서

④ 기타 용역수행에 필요한 사항

(2) 계약상대자는 필요시 다음 제반서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

① 하도급 통지 또는 하도급 승인요청

② 기타 용역수행에 필요한 사항

2) 과업수행 계획서

(1) 계약상대자는 계약후 15일이내 세부과업수행계획서를 작성하여 제출하여야              하고, 발주기관의 승인을 받아야 한다.

3) 업무협의 및 공정보고

(1) 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 한다.

① 조사 및 자료수집 완료 또는 공법결정시

② 기본설계 완료시

③ 실시설계 완료시

④ 성과품 작성시

⑤ 공정보고시(필요시)

⑥ 준공시

(2) 상기 협의를 포함하여 과업수행 기간동안 발주기관과 계약상대 자는 월1회              이상의 업무협의 및 필요시 수시로 업무협의를 갖는다.

(3) 계약상대자는 월1회 과업수행계획서의 예정공정표를 기준하여 공정보고서             (책임기술자 명의)를 작성하고, 발주기관에 보고하여야 한다.

4) 관련기관 인.허가 및 협조(필요시)

(1) 계약상대자는 본 과업에 관련하여 다음과 같은 관련기관의 인 허가에               필요한 서류를 설계공정 진행에 따라 인.허가 요청시기에 필요부수를               작성하여 제출하여야 하며 작성자료에 대하여는 계약상대자가 책임을 진다.

항 목	수 량	비 고
도로굴착심의 서류	1식
기타 인.허가에 필요한 부수되는 서류	1식

5) 설계검토

(1) 본 과업수행 기간중 다음과 같은 경우를 포함하여 1회 이상 설계사항에               대한 검토, 자문, 심의등을 받아야 할 것이므로 계약 상대자는 이에 필요한              자료준비 및 협조를 계약상대자의 부담으로 하여야 한다.

① 용역착수시 : 과업수행계획서 제출시

② 초기단계 : 설계공정 20% 수행시

③ 중간단계 : 설계공정 50% 수행시

④ 마무리단계 : 설계공정 90% 수행시

⑤ 기타 필요시 : 설계내용 주요사항이 변경될 경우 또는 설계방향 결정을                위하여 검토, 자문, 심의를 받을 필요가 있는 경우 등 발주기관이 필요                하다고 인정하는 경우

(2) 자문결과 사항에 대하여는 검토 후 설계에 반영여부를 발주기관에 통보하고              승인을 득한 후 설계에 반영한다.

(3) 본 과업수행기간중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요시 수시로 본              과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는               계약상대자가 준비하여야 한다.

6) 하도급의 범위

(1) 계약상대자는 본 설계용역을 타업체에 일괄하여 하도급 할 수없다.

(2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

① 각종조사, 측량 및 이와 유사한 작업

② 지반조사와 이에 부수되는 시험등 작업

③ 제도 및 도면작성 등 작업

④ 건설공사의 수량내역서 작성 및 견적업무

⑤ 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

(3) 계약상대자는 하도급 계약에 대하여 발주기관에 통보하여야 한다. 단,               “기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무”에 대하여는 발주기관에 상세한               하도급계약 내용을 제출하고 승인을 받아야 한다.

(4) 용역의 일부를 하도급한 경우에도 당초 계약상대자는 당해 설계등 용역에              관하여 발주자에 대해 책임을 진다.

(5) 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 기성고 지출이 되었을 때에는 지체               없이 하도급자에게 대금을 지급하여야 한다.

7) 설계에 사용하는 재료

(1) 본 설계용역에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업규격(KS), 표준시방서              규정에 적합한 것으로 설계하여야 하며, 이를 적용 할 수 없는 재료 또는              제품에 대하여는 발주기관의 승인을 받되,  설계서에 KS, 표준시방서               규정과 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것을 사용하도록 공사시방서 및              설계도면에 명시하여야 한다.

1.4 적용기준 및 시방서

1) 본 설계용역은 다음과 같은 시방서 및 지침등을 참고로 한다.

(1) 건설교통부 및 토목학회 제정 각종 표준시방서등

(2) 도로공사에서 제정한 각종 설계요령, 지침

(3) 한국산업규격 (KS) (통상산업부제정, 산업표준화법)

(4) 시설물 안전관리에 관한 특별법

(5) 대기환경보존법, 소음진동규제법, 수질환경보존법

(6) 건설기술관리법에 의한 품질시험 규정

(7) 기타 발주기관이 제공하는 관련자료 및 설계지침

2) 관련규정 및 시방서가 개정된 경우와 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과         협의하여 적용한다.

1.5 관련계획의 점검 및 검토

(1) 수급자는 설계에 필요한 사전 검토, 분석을 실시하고 관계 발주청과 충분한 협의를 거친 후 설계기준을 작성하여 상세설계에 반영한다.

(2) 사업시행에 따라 주변에 미치는 영향과 민원을 최소화 할 수 있는 방안을 검토하도록 한다.

(3) 집단민원 등 향후 야기될 수 있는 문제점을 파악하고 관계기관 대책회의 등을 통한 방향결정이 이루어져야 하며, 이 모든 과정은 문서로 보존되어야 한다.

제2장 조사 및 자료 수집

2.1 조사항목

1) 현지답사

2) 측량

3) 지장물조사

4) 지반조사

5) 교통량 및 교통시설조사

6) 수리. 수문 및 배수시설조사

7) 소음. 진동조사

8) 구조물 조사

9) 토취장 골재원 및 사토장 조사

10) 용지조사

11) 관련계획 자료조사

12) 기타 조사사항

2.2 현지답사

1) 계약상대자는 현지답사하여 현지조건에 계획시설물이 적합한지를 확인하여야한다.

2.3 측 량

1) 일반사항

(1) 측량은 측량법과 공공측량 작업규정에 관한 기준에 의거 시행하여야 한다.

(2) 계약상대자는 측량을 실시하기 전에 작업계획서를 작성하여 제출하여야               한다.

(3) 구조물과 연결성을 고려하여 주변도시계획도로에 대한 종.횡단 측량도 실시하여야 한다

(4) 작업계획서에는 다음사항이 포함되어야 한다.

① 조사물량

② 작업계획표 (외업, 내업)

③ 인원편성

④ 특기사항 (안전관리, 사진촬영)

⑤ 위 치 도

⑥ 기    타

(4) 하도급으로 측량을 시행하는 경우에, 계약상대자는 발주기관에 하도급 내용을              제출하여 승인을 받아야 한다.

(5) 계약상대자는 작업진행 사항을 작업일지에 기록하여 필요시 발주기관이               확인 할 수 있도록 하여야 한다.

(6) 측량기구는 각 조사에 적정한 것을 사용하여야 하며 수시로 점검 및 보정을              받은 것이어야 한다.

(7) 계약상대자는 측량작업시 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

(8) 측량작업시 필요한 관계기관의 제수속은 계약상대자 부담으로 신속히               처리한다.

(9) 측량을 위해 교통 혹은 보행의 금지 또는 제한이 필요한 경우 해당경찰서              및 발주기관과 협의하여 허가를 득한 후 시행한다.

2) 현황측량

(1) 현황측량의 축척은 1/500 ~ 1/1,200 로 한다.

(2) 현황측량의 범위는 노선의 예상 중심선에서 양측으로 20m 이상 으로 한다.

(3) 현황측량도에는 지하매설물 (상․하수도관, 통신케이블, 한전지중선, 맨홀,              수로구조물, 기타)과 각종 지상시설물에 대한 현황도 포함되어야 한다.

(4) 현황측량은 지적된 폭원이외에 본 과업수행에 필요한 부분은 여유있게              측량하고 현황도상에서 식별이 용이하게 교차로, 주요건물 및 시설등에               대한 지형지물명을 기입한다.

(5) 지적현황도는 현황측량의 성과와 우리군에 비치된 지적원도 및 도시계획선을              확인하여 작성하여야 한다.

3) 종단측량

(1) 기 설치된 가수준점(T.B.M)의 성과를 이용하여 매측점마다 표고를 정확히              측정하며, 반드시 왕복으로 측량을 실시하고 오차의 한계를 넘지 않도록              하여야 한다.

4) 횡단측량

(1) 횡단측량은 매측점마다 노선의 직각방향으로 시행한다.

(2) 절토 및 성토고가 크게 예상되는 곳과 선형분리, 또는 확폭이 예상되는               구간에는 충분한 폭을 측량하여야 한다.

(3) 구조물이 있는 곳은 상세히 조사하여야 한다.

2.4 지장물 조사

1) 계획구간내 각종 지하매설물 및 지상시설물을 정확히 현장 및 자료를 조사하여          설계에 반영한다.

2) 지장물중 이설이 필요한 시설 (전신주, 가로등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 통신          케이블, 고압케이블, 가로수 등)은 해당기관과 협의하여 이설비를 산출하여          사업비에 반영한다.

3) 공사시 터파기등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관과          상의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사중에 손상이 없도록 한다.

4) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어 있어야 한다.

2.5 수리.수문 및 배수시설조사

1) 계획노선 주위의 수리현황, 수리시설축조현황, 배수시설 현황 등을 조사한다.

2) 유역면적, 유로연장, 유역평균폭등을 조사한다.

2.6 구조물조사

1) 계획시설물 부근의 기존건물을 비롯한 각종 구조물현황과 문화재 현황을 조사          한다.

2) 각종구조물과 문화재중 계획시설물에 인접하여 있는 것은 상세 사항을 현장조사          및 설계자료를 입수하여 파악한다.

2.7 토취장 골재원 및 사토장조사

1) 공사수행시기를 고려하여 토취장 및 사토장을 조사 설계에 반영한다.

2) 골재원의 위치, 종류, 생산량 등을 조사하여 설계에 반영한다.

2.8 용지조사

1) 본 과업에 편입되는 용지 및 지장물을 정확히 조사작성하여 손실보상에 대한          신뢰도를 높여 공사추진을 원활히하고 보상업무에 적정을 기하도록 실시하여야          한다.

2) 도로노선의 중심을 따라 지목별 (전, 답, 임야등), 지장물별(가옥)로 지번  과          소유자를 조사하여 용지도를 작성해야 한다.

3) 지적조사에 따라 경계내에 편입된 용지에 대한 등본 및 토지대장, 지장물에           대한 지장물현황 조서를 용지도와 함께 발주기관의 요구시 우선 제출해야 한다.

4) 각종 인․허가 사항을 조사하여 과업수행에 차질이 없도록 한다.

5) 민원발생 예정지역 및 협의사항을 조사검토한다.

6) 폐부지를 조사하여 관련시설 설계에 반영한다.

2.9 관련계획 자료조사

1) 본 과업과 관련된 제반사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 검토 후 반영한다.

2) 계획도로 구간내의 도시계획현황과 토지이용계획등 관련사업계획을 조사.           검토하여 일괄성 계획이 수립될 수 있는 자료를 제공한다.

3) 계약상대자는 기존 도시계획시설 변경이 수반될 경우 도시계획 시설 변경결정          고시를 위하여 자료를 발주기관의 지시에 따라 작성하여야 한다.

2.10 기타 조사사항

1) 사전조사를 통하여 기 조사된 자료가 있는 경우에는 조사된 내용을 요약하여          기재한다.

2) 기 조사된 자료가 있으나 충분치 못한 경우에는 추가 조사범위, 조사물량등           필요한 조사내용을 기재한다.

3) 구조물 설치에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원문제등을 조사           검토하며 구조물 터파기시 저촉되는 주변 건물 등이 있을 경우 건물의 이상유          무를 사전 조사하여 기록한다.

제3장 기본설계

3.1 계획업무

1) 걷고싶은 거리 계획

(1) 보도시설(친환경 황토블럭, 화강석, 기타재료)포장 계획

(2) 수경시설(바닥분수) 및 야간조명시설 계획

(3) 조형물시설 배치 및 휴식시설 계획

(4) 가로등 및 야간조명시설 배치계획

3.2 기본설계

1) 평면 계획설계

(1) 평면 및 종단계획

축척 1/500～1/1,000 현황도상에서 계획노선대의 설계를 수행하고 최적 평면 및 종단계획을 결정한다.

(2) 기본 설계

최적 평면에 대하여 개략적인 기본설계를 계획하고 주요 구조물(보도시설, 수경시설 등)에 대하여는 여러 개의 안을 제시하여 경제성 분석에 필요한 소요사업비를 산출한다.

2) 조경식재 및 조경구조물 설계

(1) 평면 계획결과와 결정된 설계기준을 토대로 주요 조경식재 및 조경 구조물의   형식 및 형태를 설계하되 기존 설계자료 및 관련 기술자료를 참조하여 설계한다.

(2) 경제성, 시공성, 안정성, 내구성, 유지관리 등을 고려하여 사용재료를 결정한다

3) 포장설계

(1) 평면 계획결과와 조경식재 및 조경구조물을 기준으로 걷고 싶은 거리 포장설계를   실시한다

(2) 군민 편익성, 경제성, 시공성, 안정성, 내구성, 유지관리 등을 고려하여 사용재료를   결정한다

4) 구조물 설계

(1) 구조물 계획결과와 결정된 설계기준을 토대로 주요 구조물의 형식 및 형태를   설계하되 기존 설계자료 및 관련 기술자료를 참조하여 설계한다.

(2) 경제성, 시공성, 안정성, 내구성, 유지관리 등을 고려하여 사용재료를 선정하고,   군민 편익성, 이용성 등을 고려하여 폭원이나 경간을 구성하여 설계한다.

5) 기본설계도

(1) 기본도에는 해당지역의 사회적, 자연적, 문화적요인 및 각종 관련계획을 명시   하고 계획 예정인 주요 구조물 및 주요 시설물의 위치를 표기하여야 한다.

(2) 기본노선은 1/500 지형도를 이용하여 종․평면도를 작성하여야 하며 여기에는   주요 구조물 및 주요 도로시설물의 규모 및 형태가 나타나야 한다.

6) 기본 설계도서

(1) 사업구간에 대한 기본적인 구조 및 수리검토서를 작성하여야 한다

(2) 사업구간에 대한 개략수량산출 및 단가내역서를 작성하여 실시설계시 적정한   예산을 검토하도록 하여야한다.

제4장 실시설계

4.1 설계조건 및 일반사항

1) 설계조건

(1) 하이원거리설계 (L= 460m, L = 12m)

2) 일반사항

(1) 설계기준에 의거 실시설계를 시행한다.

(2) 국제적으로 공인된 구조계산용 범용프로그램이 아닌 경우 프로그램의 적정성   (수계산과 비교, 범용프로그램과 비교)을 사용에 앞서 제출하여 승인을 받는다.

(3) 걷고싶은거리 조성사업과 지역특성에 맞도록 가로를 디자인하여 보도시설,   조형물시설 배치 및 휴식시설, 가로등 및 야간조명시설 등 종합적인 배치계획   을(시물레이션 포함) 수립 발주기관과 협의 후 실시설계를 시행한다.

4.2  지형 및 토공설계

1) 지형설계

(1) 현황 및 분석도면을 준비하여 필요한 사항을 점검한다.

(2) 기존 구조물의 마감, 바닥의 고저 등을 고려하여 지반의 안정과 적절한 배수가   보장되도록 지형을 변경한다.

(3) 공공의 도로는 개인에 의해 변경될 수 없으므로, 기존 도로와 접하는 부분의   처리에 유의한다.

(4) 기존의 지형과 자연스럽게 접하도록 부지의 경계선을 확인한다.

(5) 기존도로, 건물, 설비구조물, 지하매설물등을 점검하고, 이들과의 연관성을    고려한다.

2) 토공설계

(1) 영구절토사면 경사는 토질조사 결과에 따라 구간별 비탈면 처리계획을 협의하여   결정한다.

(2) 토공은 모든 조사에 의한 자료와 토공계획에서 확정된 평면 및 종단선형,    횡단도등을 기초로 하여 순성토 및 사토가 적어지도록 최적의 계획을 하도록   한다.

(3) 절토부 노상의 지지력이 부족하다고 판단될 경우 양질의 토사로 치환하는 등   지지력 보강공법 및 대책을 강구하여야 하며, 성토부의 시공재료가 불량한 경우   노상안정처리 공법등의 대책을 강구하여야한다.

(4) 연약지반에 대하여 조사, 시험결과를 면밀히 분석, 처리대책을 설계에 반영   하여야 한다.

4.3 배수설계

1) 도로 우수관로 설계

(1) 도로배수관의 배치

① 배수구역의 지형, 배수방식, 인접시설, 기존의 배수시설 등을 고려하여 가장 적절한 방법을 선택한다.

② 도로의 규모, 성격, 지형, 지질, 기상, 식생 등의 조건을 충분히 파악함과  동시에 청소, 보수가 용이하게 이루어질 수 있도록 유지관리측면을 충분히 배려한다.

③ 배수관로는 최단거리가 되도록 배치한다.

(2) 배수방식

하수도에 방류하는 경우 우수와 오수를 함께 배수시키는 합류식으로 할 것인지 양자를 분리하는 분리식으로 할 것인지를 주변여건을 참고로 하여 관련부서와 협의하여 결정한다.

2) 급․관수설계

(1) 상수도를 이용하는 경우 지방자치 단체 등 각 관리자와 협의를 거쳐야 하며 아래와 같은 급수원에 대한 사전조사 결과를 바탕으로 급수방식을 결정한다.

(2) 수도본관의 매설위치, 관경, 관종 및 수압을 고려하여야 하며 특히 하절기에 수압 저하가 일어나지 않는지 유의한다.

(3) 취수 가능한 수량, 관경을 검토한다.

(4) 설계, 시공상의 주의, 사용재료의 지정, 재료의 검사 및 공사지정업자의 유무를 검토한다.

(5) 수도본관의 포설 혹은 분지관에 대한 분담금의 유무를 검토한다.

(6) 도로굴착의 가부, 교통사정, 굴착복구의 추정 등을 조사한다.

4.4 시설물 설계

(1) 휴식시설설계

① 벤치시설은 점경물로서 공간구성 요소로서의 성격을 지니기 때문에 주변시설이나 식재 등과의 연관을 고려하여 배치한다.

② 최소량을 설치한 후 이용실태를 고려하여 필요한 경우에 추가로 설치한다.

③ 벤치시설은 기능, 이용방법 등에 따라 분산배치나 집중배치에 대한 검토가 필요하다.

(2) 포장설계

다음과 같은 사항들에 대해 사전 검토하여 설계한다.

① 이용목적, 이용상황 등의 사회적 조건

② 지형,지질,배수상황,지하수위,지반조건,기상,동결심도 등의 자연적 조건

③ 유지관리의 정도, 경제성 등의 조건

④ 포장면에 요구되는 기능성 및 경관적인 특성

4.5 구조물 설계

1) 구조물 설계

가. 구조물 설계는 관련규정에 의거 필요시 신축이음부를 두고 부등침하 방지를 위한 대책을 검토 반영하고, 신축발생은 Expansion joint로, 균열발생은 수축Joint부로 유도할 수 있도록 한다.

나. 구조물 설계시 JOINT FILLER설치 재료, 규격 등의 상세도와 부등침하대책에 대한 상세도를 작성한다.

다. 구조물의 표면은 보기에 아름답고 중압감이 없도록 하며 주변환경과 조화가 되도록 설계하여야 한다.

라. 구조물 형식 선정시 타 구조물과 비교안을 제시하여 최적안을 선정하여야 한다.

2) 기초 설계

가. 기초 형식

① 기초 설계는 충분한 조사근거로 계획하여야 하며, 지내력 및 침하등을 고려하여 기초 형식을 결정한다.

② 토질조사자료를 토대로 부마찰력, 액상화등 종합적으로 검토하여 결정한다.

나. 기초 공법 선정

기초 공법 선정은 공사현장 주변여건을 고려하여 시공시 진동․소음등로 인한 민원발생 소지가 있는 경우 이를 방지할 수 있는 공법을 선택하고, 구체적 시공방법, 시공순서등 시방내용을 분명히 한다.

4.6 포장설계

1) 포장설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량, 보행량등에 관한 조사자료를 기초로하여           설계한다.

2) 구조물부포장은 보도하중에 의한 충격과 빗물 및 기상조건으로부터 구조물면이          보호될 수 있게 설계한다.

3) 노견의 포장은 폭우, 강설등으로 인한 세굴 및 파손방지와 유지관리를 고려하여          설계한다.

4) 구조물과 연결된 주변 도시계획도로의 종횡단도를 고려하여 설계한다

제5장 성과품 작성 및 납품

5.1 일반사항

1) 모든 성과품의 인쇄는 발주기관의 승인을 득한 후 실시한다.

5.2 성과품 작성

1) 보고서

(1) 보고서는 제출문과 참여기술자 명단을 수록한다.

(2) 발주기관의 지시사항, 지적사항등 에 대하여 내용, 조치 또는 설계반영                내용등을 정리하여 보고서에 부록으로 삽입한다.

2) 구조 및 수리계산서

(1) 각종계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리 되어 검토가              용이하게 작성되어야 한다. 특히 프로그램의 입출력 자료는 모든 CASE별로              이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

(2) 계산에 사용된 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재등을               정리하여 수록한다.

(3) 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 별책 작성한다. 출력              자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주기관              과 협의후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

(4) 각종계산서의 각 페이지 우측상단에 작성자와 검토자, 확인자란을 만들어              계산의 적정여부를 확인 후 서명토록 한다.

(5) 각종계산시 주요 설계계수가 가정 값인 경우 반드시 가정값임을 표시한다.

3) 설계도면

(1) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

(2) 설계도면은 한글 (필요시 부분적으로 영문사용), 아라비아 숫자를 사용하여              작성한다.

(3) 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

(4) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인 후              서명 또는 날인하여야 한다.

(5) 설계도면에는 주석(NOTE)난을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류              및 강도, 주요설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

(6) 설계도면에는 관련도면난을 만들어 해당도면과 주요 관련있는 도면들의               번호 및 도면명을 표기한다.

(7) 모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 디스켓에 담아              제출한다.

4) 설계예산서

(1) 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서로 구별하되 단가산출서는              별책으로 작성한다.

(2) 「설계예산서」에 총공사비와 공사개요를 기재한다.

(3) 「총괄내역서」에는 제경비 산출근거가 포함되어야 한다.

(4) 노임기준은 당해연도 공사노임단가(대한건설협회)를 기준한다.

(5) 재료비는「정부구매물자 가격정보」를 포함하여 3개이상의 물가정보지를              참조하여 산출한다.

(6) 품셈은 당해년도「건설공사 표준품셈」에 준한다.

(7) 중기손료 작성은 연도초 외환은행 전신환매도율을 기준으로 함을 원칙으로              한다.

(8) 공사비 산출을 위한 견적서는 3개업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한               경우에는 발주기관과 상의하여 1개 또는 2개업체의 견적서를 기준을 적용              할 수 있다.

(9) 설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙에 의거 작성한다.

5) 기 타

(1) 수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

(2) 도면의 크기는 KSA5201의 AO~A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침등은 A4크기 용지에 작성하는 것을               원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표등을 위해 A3크기 또는 적절한 크기의              용지를 사용할 수 있다.

5.3 성과품 납품

1) 성과품 납품시기

(1) 성과품의 납품은 심의시 납품, 최종성과품 납품으로 구분한다.

(2) 심의시에는 최소 10일전에 제출하여야 하며, 최종성과품은 과업수행종료              일부터 15일이내 납품하여야 한다.

2) 성과품의 종류 및 납품부수

납 품 목 록		수 량		비 고
		책자및도면	CD-ROM
․실시설계 보고서		5부	2부
․설 계 예 산 서		5부	2부
․공 사 시 방 서		5부	2부
․수 량 산 출 서		5부	2부
․단 가 산 출 서		5부	2부
․구조 및 수리계산서		5부	2부
설계도면	설 계 원 도	1부	2부
	축 소 도 면	5부
․측량 원도 및 야장		1식
․지 반 조 사 자 료		1식
․기타 발주기관이 요구하는자료		1식	1부

※ 발주기관의 방침등에 따라 성과품 종류, 부수 및 제작방법이 변경가능.