-쓰레기 불법투기 영상감시장치(CCTV)-

제작/구매/설치 시방서

2008.10.  .

정    선    군

(환경산림과)

제 1 장   일  반  시  방

1. 일반사항

1-1. 개   요

강원 정선군에 시설하는 쓰레기 불법투기 CCTV system 설비에 대한 사항으로          합리적이고 효율적으로 설치․운용한다.

1-2. 적용범위

본 시방서는 정선읍 3개소, 고한읍 1개소, 사북읍 3개소, 남면 1개소, 임계면          1개소에 CCTV 및 웹 DVR(저장 및 저장장비)의 기기 및 기구 설치에 대하여           적용한다.

○ 설치장소 : 9개소(신규 7개소, 기존 설치 2개소)

설 치 위 치	지지대	앰프	라이트	전기	비 고
정선읍 봉양2리(주차장 앞)	○	×	×	개인/한전
정선읍 봉양8리(금광아파트 앞)	×	×	○	개인/한전	기존설치
정선읍 애산1리(여성회관 앞)	○	×	○	여성회관
고한읍 고한12리(성심병원 옆)	○	×	×	가로등/한전
사북읍 사북4리(스타호텔 앞)	○	○	×	가로등/한전
사북읍 사북7리(유명약국 뒤)	×	○	×	가로등/한전	기존설치
사북읍 사북7리(초등학교 교량)	○	○	×	가로등/한전
남면 무릉3리(태양빌라 앞)	○	×	○	가로등/한전
임계면 송계리(구시장)	○	×	○	가로등/한전

* 대상지는 일부 변경할 수 있다.

1-3. 공사범위

(1) 계약상의 제반 기자재에 대한 적법한 설치

(2) 계약상의 기자재에 대한 조정 및 시험

(3) 일반사항 및 특별사항

1-4. 적용법규

(1) 한국공업표준규격

(2) 전자설비 및 기술 기준령

(3) 정보통신공사업법

(4) 기타 관련법규

(5) 내선 규정

1-5. 공사의 착공

계약자는 계약 체결 후 지정된 일자에 착공하며 공정 및 공사 계획에 대하여 담당          부서의 승인을 받는다.

(1) 공사 중 변경이 불가피하거나 발주처 요청에 따라 변경사항이 발생할 때는              발주처와 협의 후 시공한다.

(2) 현장 마무리 맞춤 등으로 재료의 치수 및 설치공법의 변경에 따라 이에 수반              되는 수량 증감 등은 계약자의 지시에 따르며 금액은 증가되지 않게 한다.

2. 시설 감독

2-1. 시설 및 감독

계약자는 사양에 의거 제작하는 제품의 감독을 위하여 발주처가 지정하는 감독          관의 감독을 받는다.

2-2. 시험 및 검사

감독관이 사용 재료 및 부품에 대해 시방서와의 일치 여부를 확인 할 필요가

있다고 판단 될 때에는 검사를 요구할 수 있다.

이에 소요되는 일체의 비용은 계약자가 부담하여야 한다.

3. 시 험 사 항

3-1. 설치된 제품에 대하여는 아래 항목에 대한 내용의 시험을 하여 이상이 없는

제품으로 하여야 한다.

1) 구조 및 치수 검사

2) 각 제품의 동작시험

3-2. 시험 품목

CAMERA, 웹 DVR, 앰프, 라이트, Horn Speaker, HOUSING, BRACKET

4. 보    증

4-1. 본 제품 하자 보증기간은 준공검사 일로부터 1년으로 한다.

4-2. 보증기간은 설계 및 제작 설치상의 결함으로 하자가 발생시는 계약자가 모든

비용을 드려 보수 처리토록 하며 사용자의 과실이나 천재지변으로 인한 하자

발생시 발주처의 책임으로 협의 후 발주처의 지시에 따른다.

5. 납 품 장 소

5-1. 본 제품의 납품장소는 감독자가 지정하는 장소에 납품 설치한다.

5-2. 납품 기한

계약일로부터 45일 이내로 한다. 다만, 현장 여건에 따라 분할 또는 일괄 납품

하며 시운전기간 등은 발주처와 협의 후 따로 정한다.

6. 기 타 사 항

6-1. 모든 시설물(기기 및 기구 등)은 관계법령, 규정 및 규격에 위배됨이 없이 제작

설치한다.

1) 정보통신법

2) 정보통신사업부

3) 각종 표준공업

6-2. 관계법규의 우선 적용

본 공사에 대한 내용이 “관계법규”와 상이한 부분이 있을 경우에는

“관계법규”에 따르며, 설치 기간 중 관계법규가 개정될 경우에는 법규에 따라

설치한다.

6-3. 설치 내용이 명기되지 아니한 사항

시방서의 해석에 이의가 있는 사항 및 현장 형편상 설치내용에 따라 설치가             불가능한 부분이 발생할 경우에는 계약자와 협의한 후 지시에 따라 설치한다.

6-4. 납품 자재 관리

계약자는 각종 제작 납품 설치 시 소모되는 기간동안 제품에 대한 자체 관리

방안을 수립하며 도난, 손상, 변질된 제품에 대하여는 계약자 부담으로 신품으로

납품 및 설치한다.

6-6. 안전관리 및 주의

장비설치 중 안전관리 및 도난방지를 미연에 방지하여야 하며 만일 안전사고 또는          도난사고가 발생하였을 경우 계약자 부담으로 신속조치 하여야 한다.

7. 운 영 교 육

본 설비의 중요성과 하자 보수의 신속 정확성 및 원활한 유지 관리 보수를 위하여         설치 후 시운전 운영 교육하며 운영교육은 계약자 및 감독자의 요구에 의한다.

제 2 장    특 별 시 방 서

1. 쓰레기 불법투기 영상감시장치(CCTV)

1-1. 개  요

본 CCTV 및 웹 DVR은 정선군내 정선읍과 사북읍, 남면, 임계면에 설치하여 쓰

레기 불법투기 단속카메라로 현장 영상저장과 실시간 모니터링할 수 있도록 하며

상세 설치 내용은 다음과 같다.

1) 쓰레기 불법투기 감시카메라 현장 저장 영상을 군청 담당자 사무실 PC로 검색하

여 단속 및 적발코저 하여야 하며, 각 현장의 영상들을 읍.면사무소 담당자의

PC에서도 간단히 접속이 가능하여야 한다.

2) 투기장소 주위 9개소(신설7개소, 기설2개소) 전신주 또는 가로등 등을 활용하여

카메라를 설치한다.

- 저조도 카메라를 활용하여 불법투기인 식별에 용이하도록 한다.

- 방수 하우징 및 브라켓을 전신주 또는 가로등 등에 고정한다.

3) 설치 시스템 구성은 불법 쓰레기 투기자의 감시부와 이를 저장하는 녹화장치로         구성되어야 한다.

2-1. 운용 시스템

가. 정선읍 3대, 고한읍 1대, 사북읍 3대, 남면 1대, 임계면 1대 카메라부와 함체부를 관리 운용하며 모니터링할 수 있는 기능과 안정된 시스템으로  중단 없는 최상의 정보를 위한 기능을 가지고 있어야 하며, 카메라 위치별 영상상태 확인 및 카메라 자동 위치조정 저장 및 변경이 가능하다.

나. 관리업무에 대한 신뢰성을 확보하기 위하여 영상정보를 실시간으로 저장, 관리, 전송할 수 있는 기능을 제공하여야 하며 현장의 저장된 영상과 실시간 모니터링 영상은슬로우 현상등 멈춤없는 영상으로 불법투기 인을 식별하여야 하며 저장된 영상정보는 인증된 프로그램 및 인가된 접속자에 한하여 접근 가능하도록 하는 기능을 제공하여야 한다.

다. 불법투기 관리 CCTV 시스템의 하드웨어 구성은 요구된 기능을 최적으로 수행하는 현장 장치 및 카메라부, 함체부 등으로 구성하여야 한다.

라. 불법투기 단속장소 카메라에 의해 불법투기 상황시에는 상황실에서 방송으로 계도한다.

마. 일몰 이후 시간대에 자동으로 라이트가 켜지고 일출 후에는 자동으로 꺼지는 기능이 있어 야간영상 검색이 용이해야 한다.

2-2. 기타 운용 요구 기능

가. 본 설비에서 설치되는 카메라는 Day/Night 카메라이며 모니터 및 주간 컬러영상과 야간  흑백영상이 최고의 화질을 유지할 수 있는 성능을 갖추어야 한다.

나. 현장 카메라는 41만 화소로 야간에도 선명한 영상촬영을 위한 조명장치를 하여야 한다.

다. 현장에 설치되는 카메라 및 주변기기 등은 옥외 전천우형으로서 외함은 완전 전천우형 구조로  제작되어야 하며, 각종 자재는 내 부식성이 강한 재질을 선정하여야 한다.

라. 불법투기 단속장소 카메라 현장에 MP3로 제작된 계도파일이 출력되어야한다.

마. 사용전원은 AC 110/220V 겸용이며, 작동 온도는 -20˚C~ +50˚C 범위이어야 한다.

바. 해당장소 방문없이 상황실에서 현장에 저장된 영상을 볼 수 있어야 하며 필요시

상황실 운용 서버에 영상 저장이 가능하여야 한다.

사. 영상검색시 불법투기인을 확인하여 해당자료를 캡쳐할 수 있는 기능이 있어야 하며  캡쳐 사진을 이용하여 인쇄 및 단속 자료로 이용한다.

아. 영상검색시 영상의 슬로우 및 멈춤 현상 발생시 해결방법을 제시하여야 한다.

자. 모든 설비는 전천우형으로 부식되지 않고 외부 충격에 강한 재질로 제작되어야 하며, 카메라 하우징은 이중 덮개가 있어야 한다.

차. 방송신호를 소음의 영향을 최소화하고 전달 가능해야 하며, 자동방송 및 운영요원에 의한 수동 방송이 가능하여야 한다.

2-3. 사후관리규정

가. 해당 시스템 운용 중에 인위적인 파손이나 도난상황 발생시에는 해당 계약업체는 발주처와  협의하여 최소의 비용으로 신규 설치 혹은 장비추가로 운용에 최대한 협조하여야 한다.

나. 해당 설치 장소를 운용 하는 수요처 요구시 신속히 협의하여 이동설치가 용이하여야 한다.

다. 쓰레기 불법투기 단속장소의 변경에 따른 이동 설치와 월별 책임관리 금액등 세부적인 내용은 발주처와 협의하여 따로 정한다.

제 3 장.  공급 자재 규격서

1. 감시 Camera

가. 개요

고배율 렌즈를 채용한 SmartDome 카메라로 저조도, Day & Night, 완젼역광보정(WDR) 및 Privacy Zone 등의 다양한 기능이 포함되어 있으며 또한 동작탐지시(Motion Detection) 알람 입/출력(Alarm IN/out) 기능을 내장하여 사고 발생 시 카메라의 상, 하, 좌, 우 회전 및 Zoom In/Out) 기능으로 사고현장을 신속히 포착하며, 화면 떨림 보정(DIS) 기능 채용으로 사물 확대 시 카메라가 흔들리는 현상을 최소화하여 선명한 영상을 제공한다.

나. 제원

1) 촬상소자	: 1/4″CCD

2) 화소수	: 410,000화소

3) 수평 해상도	: 480TV 라인

4) 신호대 잡음비	: 50dB(AGC OFF)

5) 최저조도	: 0.0001Lux

6) 영상출력신호	: 1.0Vp-p / 75 ohm/Composite

7) 전원	: AC 24V

8) 소비전력	: 약 22W

9) 동기방식	: 내부동기

10) Preset	: 초대 128개 지점

11) 영상출력콘넥타	: BNC 콘넥타

12) 프라이 버시 죤           : 최대 9개지역

13) 렌즈 Zoom 배율         : x360(x36 Optical, x10 Digital)

☆ 상기 사양 동등 이상품

3. Dome Housing

가. 개요

본 기기는 카메라 및 렌즈를 외부충격과 환경변화로부터 보호하여 정상적인 동작을 할 수  있도록 하여 주는 기기이어야 한다.

나. 제원

1) Body	: 알루미늄

2) Dome	: Poly Carbonate

3) Fan/Heater                : 내장형

4) 사용전원                   : AC24V, 50/60Hz, 2A

5) 사용온도                   : -40℃～50℃

6) 설치장소                   : 실외, 방수

☆ 상기 사양 동등 이상품

4. Horn Speaker

가. 개요

일정한 방향으로 음을 확산 할 수 있는 스피커로 옥외형이어야 한다.

나. 제원

1) 정격입력                    : 20W

2) 임피던스	: 500옴/1000옴

3) 음압                        : 106dB(1m/1w)

4) 중량	: 2.45kg

☆ 상기 사양 동등 이상품

5. 자동 타이머 on/off

가. 개요

본 기기는 일몰시 라이트가 ON이 되고 일출시 라이트가 OFF이 되어 생활에 불편함이 없어야 한다.

6. 웹 DVR 녹화 및 전송 시스템

가. 개요

본 기기는 뛰어난 녹화 속도로 세밀한 감시와 녹화, 검색이 가능해야 하며, 4대의 카메라를  동시에 캡쳐하여 동시 녹화 할 수 있는 기능을 보유하여야 한다. (4대의 영상 동시저장 및 동시 전송) 또한 녹화된 영상은 웹을 통해 상황실에서 실시간 검색이 가능해야 하며 실시간 영상을  끊임없이 상황실의 운용서버로 전송하여야 한다.

나. 제원

1) 해상도	: NTSC(720×480)

2) 녹화속도                    : 30프레임/1초

3) 재생속도                    : 120프레임/1초

4) 양방향 음성 통신지원

5) 비디오 입력                 : 4채널

6) 비디오 출력                 : 2채널

7) HDD                         : 80GB(MAX 200G)

8) 시간/일자 디스플레이         : 년/월/일 , 시간/분/초

9) 릴레이 출력                 : 이벤트 기반 자동 또는 수동 열기 닫기

10) 입력전압                   : DC 12V, 400mA

11) 제어                       : RS-485, RS-232C 각1개

☆ 상기 사양 동등 이상품

7. 방송용 엠프(Amp)

가. 개요

본 기기는 마이크 2개와 외부입력(AUX) 전용 앰프이어야 한다.

나. 제원

1) 출력	: 20W

2) 전압	: 220V , 60Hz , DC 12V

3) 임피던스                   : 4, 6,  8

8. 함체

가. 개요

본 기기는 특수 고무패킹으로 방수 및  방진기능 있으며 최대로 외부 온도 유입방지를 하여야  한다.

나. 제원

1) 용도	: 서브랙 및 장비의 보호 및 체결

2) 재질	: 스테인레스 스틸

3) 구성 형태                  : 외장형 Rack 형식

4) 냉난방 구조	: 팬을 사용한 자동조정

5) 유지보수                           : 한기구멍 및 Dust Filter 설치

6) 안정 장치	: 잠금장치 구성

7) 온도센서                           : 자동으로 일정온도 이상이 되면 팬 작동