소화기 사용 및 관리요령

화재발생시 119에 신고한 후 소방차가 도착하기까지는 약간의 시간이 걸린다. 그러나 작은 불씨가 화재로 변하는데 목조건물은 5~10분이면 왠만한 집은 완전히 불길에 휩싸이게 된다. 콘크리트건물일 경우에도 대형 화재로 변하는데 그렇게 시간이 많이 걸리지 않는다.

그렇기 때문에 화재 초기에 불길을 잡아야 하는데 가장 적당한 것은 물과 소화기이다.

화재초기의 소화기 1대는 소방차1대보다 더 큰 효과가 있을 수 있다.

따라서 소화기는 사업장에 반드시 비치하고 사용법을 익혀야 한다.

ꋮ 소화기 사용법

1. 안전핀을 뽑고	2. 화염을 향하여	3. 손잡이를 강하게 움켜쥐며	4. 비로 쓸듯이 소화한다

ꋮ 소화기 관리방법

소화기의 약제분은 변질되지 않으므로 관리만 잘하면 반영구적이다.

소화기는 보기 쉬운곳의 통행에 지장이 없는 장소에 둔다.

습기나 직사광선은 피하는 것이 좋다.

수시 점검하고 특히 용기의 부식을 방지하여야 한다.

분말소화기는 가압식의 경우 가압가스가 새는 경우가 있다.

분말소화기 축압식은 압력 게이지를 살펴보고 이상여부를 판단한다.

분말소화기는 가끔씩 약제를 흔들어 주면 좋다.

주택, 아파트의 경우 현관 또는 거실에 보관한다.

사무실의 경우 사무실내 출입구 또는 복도에 보관한다.

음식점의 경우 카운터 옆 잘 보이는 곳에 보관한다.

호텔과 여관의 경우 로비 및 복도에 보관하는 것이 좋다.

화재사고시 대처 요령

낮은 자세로 침착하게 출입구나 피난계단으로 가세요.	혹시 출입구의 손잡이가 뜨겁거나 문틈으로 연기가 스며 나오면 절대 문을 열어서는 안됩니다
엘리베이터는 위험하니 피난계단을 이용하세요.	성급한 행동은 금물입니다. 침착하세요.
가구나 커텐에 물을 뿌리면 불을 쉽게 붙거나 번 지는 것을 막을 수 있습니다.	연기를 막기 위해 수건이나 커텐을 물에 적셔 문틈을 막고 낮은 자세로 호흡을 짧게 합니다.
비상구로 탈출이 가능할 경우 물에 적신 담요나 이불을 뒤집어 쓰고 뛰어 나갑니다.	구조가 어렵고 출구가 막혔다고 매트리스나 이불 등을 껴안고 뛰어 내리면 절대 안되구요 위급할 때에는 건물의 홈통 등을 타고 내려옵니다. 지상으로 탈출이 안될 경우 옥상으로 올라가 구조 헬기를 기다립니다.